ホーム > ファクス > こんな送信のしかたがあります > 回線を指定して送信する（[回線指定]）

## 回線を指定して送信する（[回線指定]）

### 回線指定について

複数の回線をお使いの場合に、使用する回線を選んでファクスを送信できます。

空いている回線を使ってファクスを送信したり、送信に使う回線を使い分けたりできます。

参考

- ファクス送信に使用する回線を指定した場合、 指定した回線が通信中で使用できないときは、その通信が終了するまでジョブの実行を待機します。
- 送信先を短縮宛先に登録するとき、ファクス番号の登録に加え、送信に使う回線を設定できます。
- 回線指定機能と以下の機能は併用できません。
  ポーリング送信、ポーリング送信（掲示板）

関連設定（管理者向け）

- [設定メニュー]-[管理者]-[ファクス設定]-[送信/受信設定]-[送信回線自動切替設定]

### お使いになるための準備（管理者向け）

増設した回線に個別の機能を設定します。それぞれの回線で異なる機能を設定すると、回線ごとに異なった使い方ができます。

設定のしかたについて詳しくは、増設回線を使うをごらんください。

参考

- [複数回線使用設定]で[受信専用]を設定している場合は、回線を指定できません。

### 操作の流れ

1
原稿をセットします。
2
ホーム画面で[ファクス]をタップします。
3
宛先を指定します。
4
[回線設定]をタップします。
5
[回線指定]で、送信に使う回線を選び、[OK]をタップします。
6
スタートキーで送信を開始します。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。