ホーム > Web 設定ツール > Web Connectionの基本操作 > アクセスのしかた

## アクセスのしかた

Web Connectionへアクセスする方法を説明します。

1
Webブラウザーを起動します。
2
URLのフィールドに、本機のIPアドレスを入力してEnterキーを押します。

Web Connectionの画面が表示されます。

参考

- 本機のIPアドレスは、[設定メニュー]-[装置情報表示]をタップして表示される画面で確認できます。
- 同じWebブラウザーの複数のタブから、本機のWeb Connectionへ同時にアクセスする方法はサポートしていません。
- DNSサーバーを導入している場合は、本機のIPアドレスの代わりに、本機のホスト名を指定してアクセスできます。詳しくは、本機の管理者に確認してください。
- IPv6 環境でお使いの場合は、IPv6アドレスを［　］で囲んで入力してください。
  たとえば、本機のIPv6アドレスがfe80::220:6bff:fe10:2f16の場合は、「http://[fe80::220:6bff:fe10:2f16] /」と入力します。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。