ホーム > 機能 / 設定キーの説明 > [設定メニュー]-[長尺紙印刷]

## [設定メニュー]-[長尺紙印刷]

### [長尺紙印刷]

表示するには：[設定メニュー]-[長尺紙印刷]

プリンター機能の長尺紙印刷を許可するかどうかを選びます（初期値：[許可しない]）。

[許可する]を選び、長尺紙印刷のジョブ待ち状態に移行したら、コンピューターから印刷を指示します。

参考

- 長尺紙印刷のジョブの待ち状態のときでも、以下の印刷ジョブ（長尺紙を除く）は受信できます。
  コンピューターからの印刷：通常印刷、セキュリティー印刷、ボックス保存、ボックス保存＆印刷、確認印刷、認証＆プリント
  Web Connectionからのダイレクトプリント：通常印刷、セキュリティー印刷、ボックス保存、確認印刷、認証＆プリント
- 長尺紙印刷のジョブの待ち状態のときでも、以下のファクスジョブは受信できます。
  G3ファクス、インターネットファクス、IPアドレスファクス、IPファクス（SIP）、PC-FAX
- 長尺紙印刷のジョブの待ち状態が解除されるまで、以下のジョブは実行待ちとなります。
  転送ファクス、ファクスの中継配信、ファクスのTSI受信振分け、ファクスのタイマー通信、PC-FAX送信
- 長尺紙印刷のジョブの待ち状態のときは、以下の操作はできません。
  Web Connectionからのボックス内のファイルの印刷／送信／ダウンロード、WSDスキャン、TWAINスキャン

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。