ホーム > ファクス > クラシックスタイルのファクス機能を使う > ファクスの手動受信

## ファクスの手動受信

### 手動受信について

本機に電話機を接続し、回線をファクスと電話両方でお使いの場合に、ファクスを手動で受信したい場合は、リモート受信機能を使います。

リモート受信は、電話機を接続して本機をお使いの場合に、電話機のダイアルでファクスの手動受信を操作する機能です。受話器を上げてそのまま受信を指示できるので便利です。

参考

- ダイアル（パルス）回線でリモート受信するには、電話機でトーンに切換える必要があります。この機能を持たない電話機ではリモート受信できません。詳しくは、電話機のマニュアルをごらんください。
- 手動受信機能を使う場合、TEL/FAX自動切換え機能および留守番電話を使った自動受信を使用することはできません。

### お使いになるための準備（管理者向け）

手動受信するには、次の設定をします。

- [設定メニュー]-[管理者]-[ファクス設定]-[回線パラメーター設定]で、[受信方式]を[手動受信]に設定します（初期値：[自動受信]）。

- [設定メニュー]-[管理者]-[ファクス設定]-[回線パラメーター設定]で、[留守番電話接続設定]をオフにします（初期値：オフ）。

- [設定メニュー]-[管理者]-[ファクス設定]-[機能設定]-[リモート受信設定]で、[リモート受信機能設定]をオンにします（初期値：オフ）。

- [設定メニュー]-[管理者]-[ファクス設定]-[機能設定]-[リモート受信設定]で、[リモート受信番号]に2桁の受信指示用の番号（リモート受信番号）を入力します。

### 操作の流れ

1
電話機の呼出音が鳴ったら受話器を上げ、通信がファクスであることを確認します。
2
電話機から、2桁の受信指示用の番号（リモート受信番号）をダイアルします。

受信が開始されます。受信が開始されたら受話器を戻します。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。