ホーム > ファクス > ファクスの送信のしかた > 送信のオプション設定 > 画質や濃度の設定

## 画質や濃度の設定

### 原稿を読込む解像度を設定する（[解像度]）

原稿を読込むときの解像度を選びます。

設定 | 説明
--- | ---
[普通] | 画質の細やかさを求めない原稿を読込むときや、大量の原稿を短時間で送信したいときなどに選びます。
[精細] | 通常の原稿を読込むときに選びます。
[高精細] | 小さな文字や図などが描かれた原稿を読込むときに選びます。
[超高精細] | 画質の細やかさを求める原稿を読込むときに選びます。

### 原稿の内容に適した画質を選ぶ（[原稿画質]）

原稿の記載内容に適した設定を選んで、最適な画質で読込みます。

設定 | 説明
--- | ---
[文字] | 文字が多い原稿を、最適な画質で読込みます。 文字のエッジをシャープに再現して、読みやすい画像にします。
[文字 / 写真] | 文字と写真とで構成された原稿を、最適な画質で読込みます。 文字のエッジはシャープに再現して、写真は滑らかに再現します。
[写真] | 写真だけで構成された原稿を、最適な画質で読込みます。
[薄文字原稿] | 文字が多い原稿で、細い文字や、濃度が薄い文字の場合に、最適な画質で読込みます。 文字の濃度を濃く再現して、読みやすい文字にします。

### 原稿を読込む濃度を調整する（[濃度]）

原稿を読込む濃度（こく、うすく）を調整します。

### 読込む原稿の下地の濃度を調整する（[下地調整]）

新聞紙や再生紙など、下地に色が付いている原稿や、裏面が透けてしまう薄い原稿などを読込む場合に下地の濃度を調整できます。

設定 | 説明
--- | ---
[裏写り除去] | 裏面が透けて見える両面の原稿など、裏写りさせたくないときに、下地の色の濃度を調整します。[自動]を選ぶと、下地の色の濃度を自動で判別して、最適な下地の濃度で読込みます。
[黄ばみ除去] | 地図など、下地に色が付いている原稿を使うとき、下地の色の濃度を調整します。[自動]を選ぶと、下地の色の濃度を自動で判別して、最適な下地の濃度で読込みます。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。