ホーム > ファクス > こんな送信のしかたがあります > ファクスを再送信する

## ファクスを再送信する

### 自動で再送信する（オートリダイアル）

回線や送信先の装置の問題で正常に送信できなかったときは、一定時間経過後に自動的に再送信（リダイアル）します。

関連設定（管理者向け）

- [設定メニュー]-[管理者]-[ファクス設定]-[回線パラメーター設定]-[オートリダイアル回数]
- [設定メニュー]-[管理者]-[ファクス設定]-[回線パラメーター設定]-[オートリダイアル間隔]

参照

- リダイアルできなかったファクスを再送信する

### 手動で再送信する

送信できなかったファクスは、再送信（リダイアル）待ちの予約ジョブとなります。

再送信待ちのジョブは、オートリダイアル機能によって、一定時間経過後に自動的に再送信されますが、手動で再送信を実行することもできます。

1
ホーム画面で[ジョブ表示]をタップします。
2
再送信待ちのジョブを選び、[リダイアル]をタップします。
3
[実行]をタップします。

送信が開始されます。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。