ホーム > ファクス > ファクス機能をお使いになるための準備（管理者向け） > モジュラーケーブルの接続

## モジュラーケーブルの接続

本機のLINEポートに、電話回線に接続されたモジュラーケーブルが接続されていることを確認します。1回線だけお使いの場合は、LINEポート1を使用します。

参考

- 複数の回線をお使いの場合は、お使いになる回線の数だけモジュラーケーブルが必要です。
- TELポートは、外付け電話機のコードを接続するときに使用します。複数の回線をお使いの場合でも、外付け電話機のコードは、TELポート1に接続してください。増設した回線側のTELポートには接続できません。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。