ホーム > プリント > Windows環境で印刷する > 便利な印刷機能 > 原稿に用紙を挿入して印刷する

## 原稿に用紙を挿入して印刷する

### 表紙や裏表紙を挿入する（[表カバー]／[裏カバー]）

原稿の最初と最後のページに、表紙として本文と異なる用紙を挿入します。

表紙用の用紙は、本文用とは別の用紙（色紙や厚紙など）を選べ、表紙と本文を別々に印刷することなく、一度に印刷できます。

1
[基本設定]タブの[給紙トレイ]で、本文ページを印刷する用紙の給紙トレイを選びます。

- [自動]を選ぶことはできません。

2
[カバーシート/挿入紙]タブの[表カバー]または[裏カバー]にチェックをつけます。

- 必要に応じて、挿入した用紙に原稿を印刷するか、印刷せずに白紙とするかを選べます。挿入した用紙に印刷する場合、表紙には原稿の1ページ目を、裏表紙には原稿の最終ページを印刷します。

3
[カバーシート/挿入紙]タブの[表カバー用トレイ]または[裏カバー用トレイ]で、表紙や裏表紙として挿入する用紙の給紙トレイを選びます。

### 表紙や裏表紙を挿入する（[表外カバー]／[裏外カバー]）

原稿の最初と最後のページに、オプションのポストインサーターの用紙を外側の表紙として挿入します。

1
[基本設定]タブの[給紙トレイ]で、本文ページを印刷する用紙の給紙トレイを選びます。

- [自動]を選ぶことはできません。

2
[カバーシート/挿入紙]タブの[表外カバー]または[裏外カバー]にチェックをつけます。
3
表紙や裏表紙として挿入する用紙のPIトレイを選びます。

### OHPフィルムの間に用紙を挿入する（[OHP合紙]）

複数枚のOHPフィルムに印刷するときに、指定した用紙をOHPフィルムの間に挿入します。印刷後の熱や、静電気でフィルムどうしが貼付くのを防ぎます。

1
[基本設定]タブの[用紙種類]で[OHPフィルム]を選びます。

- [印刷種類]が[片面]に変更されます。

- [カラー選択]が[グレースケール]に変更されます。

2
[カバーシート/挿入紙]タブの[OHP合紙]にチェックをつけます。

- OHP合紙は白紙で挿入されます。

3
[カバーシート/挿入紙]タブの[合紙用トレイ]で、OHPフィルムの間に挿入する用紙の給紙トレイを選びます。

### 指定したページに用紙を挿入する（[ページ単位設定]）

指定したページに他のページとは異なる用紙を挿入します。

挿入する用紙として、色紙や厚紙などを選べます。また、挿入する用紙に対して原稿を印刷するかどうかを選べます。

あらかじめ、印刷する用紙や印刷設定をページごとに設定したリストを作成します。印刷するときは、作成したリストから、印刷に適用するリストを選びます。

1
[カバーシート/挿入紙]タブの[ページ単位設定]にチェックをつけ、[リスト編集... ]をクリックします。

- 作成済みのリストがある場合は、印刷に適用するリストを選びます。

2
印刷する用紙や印刷設定をページごとに設定し、リストを作成します。

- 詳しくは、[ページ単位設定]の設定内容（手順の後に記載）をごらんください。

3
[OK]をクリックします。

[ページ単位設定]の設定内容

設定 | 説明
--- | ---
[設定リスト] | ページごとの設定内容を一覧で表示します。
| [リスト名] | 作成するリストを選びます。
[リスト名編集... ] | 必要に応じて、リストの名前を変更します。
[▲上へ]／[▼下へ] | リストに表示されている設定内容の順位を移動します。設定内容には影響しません。
[追加] | リストに設定内容を追加します。
[削除] | リスト表示内で選んだ設定内容を削除します。
[追加/編集] | [設定リスト]に設定を追加したり、設定内容を変更したりします。
| [ページ番号] | 追加するベージ番号を入力します。 複数のページ番号を入力するときは、「2,4,6」のようにカンマで区切るか、「6-10」のようにハイフンでつないで入力します。
[設定変更] | [追加/編集]のリストで選んだ項目の設定値を変更します。 [印刷種類]：指定したページを印刷するときの印刷種類を選びます。 [給紙トレイ]：指定したページを印刷する用紙の給紙トレイを選びます。 [ステープル]：指定したページをステープルでとじるときのとじ位置を選びます。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。