ホーム > ファクス > クラシックスタイルのファクス機能を使う > こんな送信のしかたがあります > 中継機を指定して送信する（[Fコード送信]）

## 中継機を指定して送信する（[Fコード送信]）

### 中継配信について

中継配信は、1通のファクスを中継機に送信すると、受信した中継機が、あらかじめ登録してあるグループ宛先に受信したファクスを配信する機能です。

中継機と配信先を地域別にグループ化して準備しておけば、すべての宛先に同報送信するよりも全体の通信費を抑えられます。遠距離へ同報送信したい場合などに有効です。

参考

- 送信先の装置（中継機）にFコード機能が備わっている必要があります。
- あらかじめ中継機に設定された中継用のボックス（中継ボックス）のボックス番号と中継配信用の中継パスワードの確認が必要です。
- 中継配信機能を有効にすると、以下の機能は併用できません。
  パスワード送信、ポーリング送信、ポーリング送信（掲示板）、ポーリング受信、ポーリング受信（掲示板）

関連設定（管理者向け）

- [設定メニュー]-[管理者]-[ファクス設定]-[機能設定]-[機能ON/OFF設定]-[Fコード送信機能]

参照

- 本機を中継機として使う（中継受信）

### 操作の流れ

1
原稿をセットします。
2
クラシックスタイルのファクス画面を表示します。
3
中継機のファクス番号を指定します。
4
[応用設定]-[ファクス設定]-[Fコード送信]をタップし、[ON]をタップします。
5
[SUBアドレス]と[送信ID]を入力し、[OK]をタップします。

- [SUBアドレス]：中継ボックスのボックス番号を入力します。

- [送信ID]：中継配信用の中継パスワードを入力します。

6
スタートキーで送信を開始します。

中継機で受信されたファクスは、中継機で登録されている配信先へ配信されます。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。