ホーム > 拡張機能 > 複数のネットワークに接続する（VLAN） > お使いになるための準備（管理者向け） > 二要素認証の設定をする

## 二要素認証の設定をする

### 二要素認証について

二要素認証とは、ユーザーの「知っていること」、「所有しているもの」、「身体的特性」という3種類の情報のうち、異なる2種類の情報を組み合わせることで安全性を高めた認証方式です。

本機では、複数ネットワークへの接続を有効にした場合に、以下の二要素認証を使用できます。

- ICカード認証＋PINコード認証

- 生体認証＋PINコード認証

### ICカード認証で二要素認証を行うための設定をする

ICカード認証で二要素認証を行うための設定をします。

本機の[設定メニュー]-[ICカード認証]で、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[動作設定] | 二要素認証を行うには、[ICカード認証＋PINコード認証]を選びます。
[PINコード桁数] | PINコードに必要な桁数を、2～8の範囲で指定します。

### LDAP-ICカード認証で二要素認証を行うための設定をする

LDAP-ICカード認証で二要素認証を行う場合は、以下の設定を行います。

あらかじめICカードで二要素認証を行うための設定が必要です。詳しくは、「ICカード認証で二要素認証を行うための設定をする」をごらんください。
1
Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ユーザー認証/部門管理]-[LDAP-ICカード認証設定]-[サーバー登録]-[編集]を選びます。
2
[第1サーバー]の[編集]で、次の設定をします。

- [PINコード参照先属性]：LDAPディレクトリでPINコードを格納する属性を指定します（半角63文字以内）。属性値は、半角英字で始める必要があります。

3
LDAPサーバーの第2サーバーを使う場合は、[第2サーバー]の[編集]で手順2と同様の設定をします。

### 生体認証で二要素認証を行うための設定をする

生体認証で二要素認証を行うための設定をします。

Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ユーザー認証/部門管理]-[認証装置設定]-[認証装置設定]-[生体認証]で、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[動作設定] | 二要素認証を行うには、[1対多認証PINコード認証]を選びます。
[PINコード桁数] | PINコードに必要な桁数を、2～8の範囲で指定します。

### ユーザーのPINコードを設定する

二要素認証で使用する、ユーザーのPINコードを設定します。

Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ユーザー認証/部門管理]-[ユーザー認証設定]-[ユーザー登録]で、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[PINコード]／[PINコードの再入力] | 二要素認証で使用するPINコードを入力します（半角数字8桁以内）。

参考

- PINコードの桁数は、[PINコード桁数]の設定に従います。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。