ホーム > Web 設定ツール > 本機の状態を管理する > 操作パネルの環境をカスタマイズする > クラシックスタイルの各モードに表示する機能キーを選ぶ（個別指定）

## クラシックスタイルの各モードに表示する機能キーを選ぶ（個別指定）

### 設定の流れ

クラシックスタイルの各モードのトップ画面に表示する機能キーの種類や配置を変更できます。

機能キーの使用状況に応じて、よく使う機能キーはトップ画面に配置したり、使わない機能キーは非表示にしたりできます。

各モードの画面に表示する機能キーを変更するには、次の手順で設定してください。

1
各モードの機能キーの変更を許可する
2
各モードの画面に表示する機能キーを変更する

- コピーモードの機能キーを変更する

- ファクス／スキャンモードの機能キーを変更する

- ファクスモードの機能キーを変更する

### 各モードの機能キーの変更を許可する

ユーザーに対して、クラシックスタイルの各モードに表示する機能キーの変更を許可するかどうかを選びます。

Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[環境設定]-[機能キー変更許可設定]で設定します。設定内容について詳しくは、[機能キー変更許可設定]をごらんください。

### コピーモードの機能キーを変更する

クラシックスタイルのコピーモードのトップ画面と、ボックスモードの印刷設定画面に表示する機能キーを変更します。

本機の[設定メニュー]-[ユーティリティ]-[カスタマイズ設定]-[機能キー設定]-[コピー・印刷]で、機能キーに割当てる機能を選びます。設定内容について詳しくは、[コピー・印刷]をごらんください。

### ファクス／スキャンモードの機能キーを変更する

クラシックスタイルの送信画面、保存画面に表示する機能キーを変更します。

本機の[設定メニュー]-[ユーティリティ]-[カスタマイズ設定]-[機能キー設定]-[送信・保存]で、機能キーに割当てる機能を選びます。設定内容について詳しくは、[送信・保存]をごらんください。

### ファクスモードの機能キーを変更する

クラシックスタイルのファクスモードのトップ画面に表示する機能キーを変更します。

本機の[設定メニュー]-[ユーティリティ]-[カスタマイズ設定]-[機能キー設定]-[ファクス送信]で、機能キーに割当てる機能を選びます。設定内容について詳しくは、[ファクス送信]をごらんください。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。