ホーム > ファクス > こんな受信のしかたがあります > パスワードで通信相手を制限する（閉域受信）

## パスワードで通信相手を制限する（閉域受信）

### 閉域受信について

閉域受信は、パスワードでファクスの通信相手を制限する機能です。

ファクスを受信するとき、本機で設定しているパスワードと送信元から送られてきたパスワードとを照合し、パスワードが一致すると通信が行われます。

参考

- 送信元がパスワード送信機能をもつ、弊社の機種のときにだけお使いいただけます。

参照

- パスワードをつけて送信する（[パスワード送信]）

### お使いになるための準備

閉域受信機能を有効にします。あわせて、通信を制限するためのパスワードを設定します。

設定のしかたについて詳しくは、閉域受信機能を使うをごらんください。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。