ホーム > ファクス > こんな送信のしかたがあります > 海外へ送信する（[海外通信モード]）

## 海外へ送信する（[海外通信モード]）

### 海外通信モードについて

海外通信モードは、伝送速度（情報を送る速さ）をゆっくりとしたスピードに設定して送信する機能です。

通信状態の悪い地域にファクスを送る場合などに有効です。

参考

- 送信先を短縮宛先に登録するとき、ファクス番号の登録に加え、海外通信モードで通信するかどうかを設定できます。
- 海外通信モード機能を有効にすると、以下の機能は併用できません。
  ポーリング送信、ポーリング送信（掲示板）、ポーリング受信、ポーリング受信（掲示板）

### 操作の流れ

1
原稿をセットします。
2
ホーム画面で[ファクス]をタップします。
3
宛先を指定します。
4
[回線設定]をタップします。
5
[海外通信モード]をオンにして、[OK]をタップします。
6
スタートキーで送信を開始します。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。