ホーム > Web 設定ツール > ファクスの使用環境を設定する > 便利な送受信機能を設定する > PC-FAX受信機能を使う

## PC-FAX受信機能を使う

PC-FAX受信は、受信したファクスを強制メモリー受信ボックスまたはFコード（SUBアドレス）で指定したボックスに、自動的に保存する機能です。保存したファクスは、ボックスからコンピューターに取込めます。

1
Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ファクス設定]-[機能設定]-[受信データ処理設定]で、[PC-FAX受信設定]を選び、[OK]をクリックします。
2
[PC-FAX受信設定]で、PC-FAX受信機能の設定をします。

- 設定内容について詳しくは、[PC-FAX受信設定]をごらんください。

参考

- PC-FAX受信機能を有効にすると、以下の機能は併用できません。
  強制メモリー受信、転送ファクス、TSI受信振分け
- 複数の回線をお使いの場合に、[送信/受信設定]-[回線別受信設定]をオンに設定しているときは、この機能を回線別に設定できます。
- ダイアルインサービスをご利用の場合は、ダイアルインのPC-FAX番号で受信したファクスだけPC-FAX受信するように設定できます。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。