ホーム > 拡張機能 > ウイルススキャン機能を使う > リアルタイムスキャンを設定する

## リアルタイムスキャンを設定する

### リアルタイムスキャンを有効にする

本機がデータを受信または送信するタイミングで、ウイルススキャンを実行するための設定をします。印刷データやE-mailの受信、USBメモリーからのデータの読込み、ボックスへのデータの書込みなどのタイミングで、ウイルススキャンを実行します。

Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[セキュリティー]-[ウイルススキャン設定]-[リアルタイムスキャン]で、[リアルタイムスキャン]をオンにします（初期値：オフ）。

参考

- ウイルススキャンによりウイルスが検知された場合、[インフォメーション]画面に警告メッセージが表示され続けます。管理者設定でウイルス検知の履歴を確認すると、警告が解除されます。ウイルス検知の履歴の確認方法について詳しくは、ウイルス検知の履歴を確認するをごらんください。

### ウイルス検出時のジョブの制限レベルを設定する

リアルタイムスキャンによりウイルスが検出された場合、本機で実行できるジョブが制限されます。

このときのジョブの制限レベルを、あらかじめ設定しておくことができます。

Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[セキュリティー]-[ウイルススキャン設定]-[リアルタイムスキャン]-[ウイルス検出時のジョブ制御]で設定します（初期値：[レベル1:送信ジョブのみ削除します。]）。

レベルごとに制限の対象となるジョブは、以下の表を参照してください。

設定 | 説明
--- | ---
レベル1 | レベル1では、以下の送信ジョブのみ破棄されます。 スキャン to PC スキャン to クラウド スキャン to USB I-FAX送信 IPアドレスファクス送信 SMB共有フォルダー
レベル2 | レベル2では、レベル1のジョブに加えて、以下のジョブが破棄されます。ファクス受信やE-mail受信ジョブのみ継続します。 PCプリント（通常印刷） PCプリント（ボックス保存） USBメモリーからの文書印刷 USBメモリーからの文書読込み ダイレクトプリント（通常印刷） ダイレクトプリント（ボックス保存） パスワード暗号化PDFボックス ユビキタスプリント
レベル3 | レベル3では、レベル2のジョブに加えて、以下のジョブが破棄されます。 E-mail受信（通常印刷） E-mail受信（ボックス保存） I-FAX受信 IPアドレスファクス受信

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。