ホーム > ネットワークファクス > IPファクス（SIP）を送受信する > IPファクス（SIP）機能の概要 > IPファクス（SIP）について

## IPファクス（SIP）について

IPファクス（SIP）は、企業内ネットワークやインターネットを通じて、リアルタイムな送受信を行うファクスです。

遠隔地との送受信でも、低コストで遅延の少ない通信ができます。

SIPサーバーを利用することで、宛先のIPアドレスの代わりに識別子（SIP-URI）を指定して呼出すことができます。

IPファクス（SIP）使用時の注意は以下のとおりです。

- カラーでのファクス通信はできません。

- クラシックスタイル画面では使用できません。

参考

- IPファクス（SIP）を使うには、オプションが必要です。必要なオプションについては、[ユーザーズガイド [本機について]]の「オプションが必要な機能一覧」をごらんください。
- IPファクス（SIP）を使うには、サービスエンジニアによる設定が必要です。詳しくは、サービス実施店にお問い合わせください。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。