ホーム > PC-FAX > こんな送信のしかたがあります > 中継機を指定して送信する（中継配信）

## 中継機を指定して送信する（中継配信）

### 中継配信について

中継配信は、1通のファクスを中継機に送信すると、受信した中継機が、あらかじめ登録した宛先に受信したファクスを配信する機能です。

中継機と配信先を地域別にグループ化して準備しておけば、すべての宛先に同報送信するよりも全体の通信費を抑えられます。遠距離へ同報送信したい場合などに有効です。

参考

- 送信先の装置（中継機）にFコード機能が備わっている必要があります。
- 中継配信する場合、あらかじめ中継機に設定された中継用のボックス（中継ボックス）のボックス番号とパスワードの確認が必要です。

### 送信のしかた

1
[FAX送信ポップアップ]画面で[FAXモード設定詳細...]をクリックします。

[FAXモード詳細]画面が表示されます。

2
送信先の中継ボックスを指定します。

- [SUBアドレス]：送信先の中継ボックスのボックス番号を入力します。

- [送信ID]：送信先の中継ボックスの中継パスワードを入力します。

3
[OK]をクリックします。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。