ホーム > スキャン > コンピューターの共有フォルダーに送信する（SMB送信） > こんな送信のしかたがあります > 自分のコンピューターに送信する（Scan to Home）

## 自分のコンピューターに送信する（Scan to Home）

### Scan to Homeについて

本機でActive Directoryによるユーザー認証を導入し、Active DirectoryにユーザーのHomeフォルダーが登録されている場合、本機にログインするとホーム画面に[スキャン(自分へ送信)]キーが表示されます。このキーを選択することで、自分のHomeフォルダーを宛先としたSMB送信が簡単にできます。

また、[スキャン(PCへ送信)]画面の登録宛先に[Home]キーが表示されます。宛先として[Home]キーを指定することで、通常のSMB送信と同じ操作フローで自分のHomeフォルダーに送信することもできます。

### お使いになるための準備（管理者向け）

Scan to Home機能を使うための設定をします。

設定のしかたについて詳しくは、Scan to Home機能を使うをごらんください。

### 操作の流れ：ホーム画面で[スキャン(自分へ送信)]を選択する場合

1
原稿をセットします。
2
ユーザー情報を入力して、ログインします。

- ログインのしかたについて詳しくは、ユーザー認証が設定されている場合をごらんください。

3
ホーム画面で[スキャン(自分へ送信)]をタップすると、送信を開始します。

- オプション設定を変更してから送信する場合は、[スキャン(自分へ送信)]上部のメニューアイコンをタップし、手順4へ進みます。

4
送信のオプション設定を変更します。
5
スタートキーで送信を開始します。

- ストップキーで原稿の読込みを停止できます。停止中のジョブの一覧が表示されるため、送信を中止したいときは、一覧からジョブを削除します。

### 操作の流れ：SMB送信画面の登録宛先から[Home]を選択する場合

1
原稿をセットします。
2
ユーザー情報を入力して、ログインします。

- ログインのしかたについて詳しくは、ユーザー認証が設定されている場合をごらんください。

3
ホーム画面で[スキャン(PCへ送信)]をタップします。
4
[Home]を選びます。
5
必要に応じて、送信のオプション設定をします。
6
スタートキーで送信を開始します。

- ストップキーで原稿の読込みを停止できます。停止中のジョブの一覧が表示されるため、送信を中止したいときは、一覧からジョブを削除します。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。