ホーム > ファクス > クラシックスタイルのファクス機能を使う > こんな送信のしかたがあります > 親展のファクスを送信する（[Fコード送信]）

## 親展のファクスを送信する（[Fコード送信]）

### 親展通信について

親展通信は、登録番号やパスワードが必要なボックス（親展ボックス）を使って、特定の相手とだけ通信する機能です。

セキュリティーを強化したファクス通信ができます。

参考

- 送信先の装置にF コード機能が備わっている必要があります。
- あらかじめ送信先の親展ボックスのボックス番号と、親展受信用の通信パスワードの確認が必要です。
- 親展通信機能を有効にすると、以下の機能は併用できません。
  パスワード送信、ポーリング送信、ポーリング送信（掲示板）、ポーリング受信、ポーリング受信（掲示板）

関連設定（管理者向け）

- [設定メニュー]-[管理者]-[ファクス設定]-[機能設定]-[機能ON/OFF設定]-[Fコード送信機能]

### 操作の流れ

1
原稿をセットします。
2
クラシックスタイルのファクス画面を表示します。
3
宛先を指定します。
4
[応用設定]-[ファクス設定]-[Fコード送信]をタップし、[ON]をタップします。
5
[SUBアドレス]と[送信ID]を入力し、[OK]をタップします。

- [SUBアドレス]：親展ボックスのボックス番号を入力します。

- [送信ID]：親展受信用の通信パスワードを入力します。

6
スタートキーで送信を開始します。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。