ホーム > Web 設定ツール > セキュリティーを強化する > 通信を暗号化する > SSL/TLSで通信する

## SSL/TLSで通信する

### 本機の証明書について

本機とコンピューターとの通信をSSLで暗号化して、セキュリティーを強化できます。

本機の証明書を使って、本機とコンピューターとの間でSSL通信を行います。本機には、出荷時に証明書が登録されているため、本機でSSL/TLSを有効にするだけで、設置後すぐにSSLによる暗号化通信ができます。

本機は、複数の証明書を管理し、用途（プロトコル）に応じて使い分けることもできます。証明書は、新しく自己作成したり、CA局（認証局）から発行された証明書をインストールしたりできます。

本機で、証明書を利用する方法は次のとおりです。

利用方法 | 説明
--- | ---
出荷時に登録されている証明書を利用する | 出荷時に本機に登録されている証明書をそのまま利用できます。
自己作成した証明書を利用する | 本機で証明書を作成します。 CA（認証局）を必要とせず、証明書の作成に必要な情報を入力するだけで、証明書を利用できます。
CA（認証局）から発行された証明書を利用する | 本機で、証明書発行要求データを作成し、信頼できるCA（認証局）に、本機の証明書の発行を依頼します。認証局での審査後、返送されてきたデータを本機に登録します。

参照

- 証明書をインポートする
- 複数の証明書を用途に応じて使い分ける

### 出荷時に登録されている証明書を使う

SSL通信を有効にするログインモードを選びます。また、使用するSSLバージョンの範囲を指定します。

Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[セキュリティー]-[PKI設定]-[SSL使用設定]で設定します。設定内容について詳しくは、[SSL使用設定]をごらんください。

### 証明書を自己作成する

本機で証明書を作成します。CA（認証局）を必要とせず、証明書の作成に必要な情報を入力するだけで、証明書を利用できます。

1
Web Connectionの管理者モードの[セキュリティー]-[PKI設定]-[デバイス証明書設定]-[新規登録]-[証明書を自己で作成しインストールする]で、証明書の作成に必要な情報を入力し、[OK]をクリックします。

- 設定内容について詳しくは、[証明書を自己で作成しインストールする]の設定内容（手順の後に記載）をごらんください。

証明書が作成され、本機にインストールされます。証明書を作成するのに数分かかる場合があります。

2
証明書のインストールが完了したら、SSL通信を有効にします。

- 設定内容について詳しくは、[SSL使用設定]をごらんください。

[証明書を自己で作成しインストールする]の設定内容

設定 | 説明
--- | ---
[コモンネーム] | 本機のIPアドレスを表示します。
[組織名] | 組織名、団体名を入力します（ASCII 63文字以内）。
[部門名] | 部門名を入力します（ASCII 63文字以内）。 空白でも登録できます。
[市区町村名] | 市区町村名を入力します（ASCII 127文字以内）。
[都道府県名] | 都道府県名を入力します（ASCII 127文字以内）。
[国別記号] | 国名を入力します。ISO03166で規定されている国コードで入力します（ASCII 2文字）。 アメリカ：US、イギリス：GB、イタリア：IT、オーストラリア：AU、オランダ：NL、カナダ：CA、スペイン：ES、チェコ：CZ、中国：CN、デンマーク：DK、ドイツ：DE、日本：JP、フランス：FR、ベルギー：BE、ロシア：RU
[管理者アドレス] | 本機の管理者の、メールアドレスを入力します（スペースを除く半角128文字以内）。 [環境設定]-[本体登録]で、すでに管理者のメールアドレスを登録している場合は、登録したメールアドレスを表示します。
[有効開始の日付] | 証明書の有効期間の、開始日を表示します。 この画面を表示したときの本機の日時を表示します。
[有効期間] | 証明書の有効期間を、開始日からの経過日数で入力します。
[暗号鍵の種類] | 暗号鍵の種類を選びます。
[サーバー認証(id-kp-serverAuth OID)を指定する] | 本機の証明書の暗号鍵の用途がサーバー認証であることを指定する場合は、オンにします（初期値：オフ）。

### 認証局に証明書の発行要求をする

本機で、証明書発行要求データを作成し、信頼できるCA（認証局）に、本機の証明書の発行を依頼します。認証局での審査後、返送されてきたデータを本機に登録します。

1
Web Connectionの管理者モードの[セキュリティー]-[PKI設定]-[デバイス証明書設定]-[新規登録]-[証明書の発行要求をする]で、証明書の発行に必要な情報を入力し、[OK]をクリックします。

- 設定内容について詳しくは、[証明書の発行要求をする]の設定内容（手順の後に記載）をごらんください。

2
[保存]をクリックします。

- 証明書発行要求データをファイルとしてコンピューターに保存します。

3
証明書発行要求データを、認証局へ送ります。

認証局での審査後、返送されてきたデータを本機に登録します。

4
Web Connectionの管理者モードの[セキュリティー]-[PKI設定]-[デバイス証明書設定]-[設定]-[証明書をインストールする]で、CA（認証局）から送られてきたテキスト形式のデータを貼付け、[インストール]をクリックします。
5
証明書のインストールが完了したら、SSL通信を有効にします。

- 設定内容について詳しくは、[SSL使用設定]をごらんください。

[証明書の発行要求をする]の設定内容

設定 | 説明
--- | ---
[コモンネーム] | 本機のIPアドレスを表示します。
[組織名] | 組織名、団体名を入力します（ASCII 63文字以内）。
[部門名] | 部門名を入力します（ASCII 63文字以内）。 空白でも登録できます。
[市区町村名] | 市区町村名を入力します（ASCII 127文字以内）。
[都道府県名] | 都道府県名を入力します（ASCII 127文字以内）。
[国別記号] | 国名を入力します。ISO03166で規定されている国コードで入力します（ASCII 2文字）。 アメリカ：US、イギリス：GB、イタリア：IT、オーストラリア：AU、オランダ：NL、カナダ：CA、スペイン：ES、チェコ：CZ、中国：CN、デンマーク：DK、ドイツ：DE、日本：JP、フランス：FR、ベルギー：BE、ロシア：RU
[管理者アドレス] | 本機の管理者の、メールアドレスを入力します（スペースを除く半角128文字以内）。 [環境設定]-[本体登録]で、すでに管理者のメールアドレスを登録している場合は、登録したメールアドレスを表示します。
[暗号鍵の種類] | 暗号鍵の種類を設定します。
[サーバー認証(id-kp-serverAuth OID)を指定する] | 本機の証明書の暗号鍵の用途がサーバー認証であることを指定する場合は、オンにします（初期値：オフ）。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。