ホーム > 本機について > 本機の仕様

## 本機の仕様

### 本体仕様

項目 | 仕様
--- | ---
名称 | bizhub C651i bizhub C551i bizhub C451i
形式 | デスクトップ
読取り解像度 | 600 dpi e 600 dpi
書込み解像度 | 1800 dpi相当 e 600 dpi
階調 | 256階調
メモリー容量 | 8 GB
ストレージ容量 | 256 GB
複写原稿 | シート、ブック、立体物（重さ最大2 kg（4-7/16 lb）まで）
最大原稿サイズ | A3（11 e 17）
複写サイズ | 本体：SRA3*1、A3 ～ A6 w*2 、A3ワイド（311.1 mm e 457.2 mm（12-1/4 e 18））*1、A3ワイド（304.8 mm e 457.2 mm（12 e 18））*1、11 e 17 ～ 8-1/2 e 11、5-1/2 e 8-1/2 w、8 e 13*3、16K、8K、はがき（4 e 6、A6カード）*2、封筒*2*4、不定形紙*5 手差しトレイ：SRA3、A3 ～ B6 w、A6 w、A3ワイド（304.8 mm e 457.2 mm（12 e 18））、11 e 17 ～ 5-1/2 e 8-1/2、8 e 13*6、16K、8K、はがき（4 e 6、A6カード）、封筒*4、インデックス紙、長尺紙（幅：90 mm ～ 297 mm（3-9/16インチ ～ 11-11/16インチ）、長さ：457.3 mm ～ 1200 mm（18インチ ～ 47-1/4インチ））*7、不定形紙*8 *1 SRA3、A3ワイド（311.1 mm e 457.2 mm（12-1/4 e 18））、A3ワイド（304.8 mm e 457.2 mm（12 e 18））はトレイ2のみ対応しています。 *2 B6 w、A6 w、はがき、封筒はトレイ1のみ対応しています。 *3 Foolscapには、8-1/2 e 13-1/2 w、8-1/2 e 13 w、8-1/4 e 13 w、8 e 13 wの4種類があります。いずれか1種類が選択可能です。詳しくはサービス実施店にお問い合わせください。 *4 封筒の種類、保管、印刷環境によりシワや印刷不良が発生する場合があります。 *5 トレイ1は「幅：90 mm ～ 297 mm（3-9/16インチ ～ 11-11/16インチ）、長さ：148 mm ～ 431.8 mm（5-13/16インチ ～ 17インチ）」、トレイ2は「幅：139.7 mm ～ 320 mm（5-1/2インチ ～ 12-5/8インチ）、長さ：182 mm ～ 457.2 mm（7-3/16インチ ～ 18インチ）」の用紙サイズに対応しています。 *6 Foolscapには、8-1/2 e 13-1/2 w 、220 mm e 330 mm w、8-1/2 e 13 w、8-1/4 e 13 w、8-1/8 e 13-1/4 w、8 e 13 wの6種類があります。いずれか1種類が選択可能です。詳しくはサービス実施店にお問い合わせください。 *7 長尺紙への印刷はコンピューターからのプリントのみに対応しています。 *8 手差しトレイは「幅：90 mm ～ 320 mm（3-9/16インチ ～ 12-5/8インチ）、長さ：139.7 mm ～ 1200 mm（5-1/2インチ ～ 47-1/4インチ）」の用紙サイズに対応しています。
画像欠け幅 | 各用紙サイズに対し、先端：4.2 mm（3/16インチ）*1、後端／右端／左端：3 mm（1/8インチ） ※印刷時は、各端4.2 mm（3/16インチ）が欠けます。 *1 薄紙は5 mm（3/16インチ）
対応用紙坪量 | 本体：52 g/m2 ～ 256 g/m2（13-13/16 lb ～ 68-1/8 lb） 手差しトレイ：60 g/m2 ～ 300 g/m2（15-15/16 lb ～ 79-13/16 lb）
ウォームアップタイム（23℃（73.4 °F）、定格電圧時） | フルカラー：13秒以下、モノクロ：12秒以下 ※ベーシックスタイル画面を使用する場合の時間です。 ※ウォームアップタイムは、使用環境や利用状況によって異なる場合があります。
ファーストコピータイム | bizhub C651i フルカラー：3.8秒、モノクロ：2.8秒 bizhub C551i フルカラー：4.3秒、モノクロ：3.3秒 bizhub C451i フルカラー：5.0秒、モノクロ：3.8秒
連続複写速度 | bizhub C651i 65.2枚/分（A4 v・B5 v・8-1/2 e 11 v） 36.9枚/分（B4・8-1/2 e 14） 32.6枚/分（A3・11 e 17） bizhub C551i 55.0枚/分（A4 v・B5 v・8-1/2 e 11 v） 31.1枚/分（B4・8-1/2 e 14） 27.5枚/分（A3・11 e 17） bizhub C451i 45.2枚/分（A4 v・B5 v・8-1/2 e 11 v） 25.6枚/分（B4・8-1/2 e 14） 22.6枚/分（A3・11 e 17） ※1200 dpi e 1200 dpi モードで印刷するときや、普通紙以外の用紙に印刷するときは、印刷速度が低下する場合があります。
複写倍率 | ＜固定＞ 等倍1：1^0.5%以下 拡大1：1.154/1.224/1.414/2.000 縮小1：0.866/0.816/0.707/0.500 ＜固定任意＞ 3種類設定可能 ＜ズーム＞ 25％ ～ 400％（0.1％単位で設定可能） ＜縦横独立変倍＞ 25％ ～ 400％（0.1％単位で設定可能）
給紙方式／給紙量 | トレイ1／トレイ2：各500枚（80 g/m2（21-1/4 lb））、各600枚（Jペーパー 68 g/m2） 手差しトレイ：150枚（80 g/m2（21-1/4 lb））、165枚（Jペーパー）
排紙容量 | 250枚（A4 v（8-1/2 e 11 v））（80 g/m2（21-1/4 lb））
連続複写枚数 | 1枚 ～ 9999枚
両面コピー | ノンスタック方式 用紙サイズ：SRA3、A3 ～ A5、B6 w、A6 w、A3ワイド（311.1 mm e 457.2 mm（12-1/4 e 18））、A3ワイド（304.8 mm e 457.2 mm（12 e 18））、11 e 17 ～ 5-1/2 e 8-1/2 w、8 e 13、16K、8K、はがき（4 e 6、A6カード） 対応用紙坪量：52 g/m2 ～ 256 g/m2（13-13/16 lb ～ 68-1/8 lb）
電源 | bizhub C651i AC 100 V、20 A、50/60 Hz bizhub C551i/bizhub C451i AC 100 V、15 A、50/60 Hz
最大消費電力 | bizhub C651i 2 kW bizhub C551i/bizhub C451i 1.5 kW
大きさ（幅e奥行e高さ） | 615 mm（24-3/16インチ） e 688 mm（27-1/16インチ） e 961 mm（37-13/16インチ）（ADF含む）
機械占有寸法（幅e奥行e高さ） | 937 mm（36-7/8インチ） e 1343 mm（52-7/8インチ） e 1314.5 mm（51-3/4インチ） ※給紙トレイを引出し、ADFと手差しトレイの補助トレイを開いた状態の寸法です。
質量 | 約100 kg（220-7/16 lb）（ADF含む）

### 自動両面原稿送り装置

項目 | 仕様
--- | ---
原稿送り装置の種類 | 両面同時原稿送り装置
原稿種類 | 薄紙 片面原稿：35 g/m2 ～ 49 g/m2（9-5/16 lb ～ 13-1/16 lb） 普通紙 片面原稿：50 g/m2 ～ 210 g/m2（13-5/16 lb ～ 55-7/8 lb） 両面原稿：50 g/m2 ～ 210 g/m2（13-5/16 lb ～ 55-7/8 lb） 混載原稿：50 g/m2 ～ 210 g/m2（13-5/16 lb ～ 55-7/8 lb）
原稿サイズ | 最大A3（11 e 17）（FAXモード時：最大1000 mm（39-3/8インチ））
原稿積載量 | 300枚（80 g/m2（21-1/4 lb）） 同系列、異系列混載原稿対応
原稿読取り速度 | コピー時（モノクロ、A4 vまたはレター（8-1/2 e 11 v）、解像度600 dpi） 片面：80枚／分 両面：160面／分
電源 | 本体より供給
大きさ（幅e奥行e高さ） | 611 mm（24-1/16インチ） e 511 mm（20-1/8インチ） e 177 mm（6-15/16インチ）
質量 | 約15.1 kg（33-5/16 lb）

### インテリジェントメディアセンサー

項目 | 仕様
--- | ---
形式 | 内蔵型
機能 | 紙種自動検知
用紙情報測定可能時期 | 給紙トレイ：トレイ開閉時、および電源ON時 手差しトレイ：トレイエンプティー後の用紙セット時、および電源ON時 用紙継足し検知後の次ジョブの1枚目給紙時
被測定用紙条件 | 対象用紙 | 本体仕様準拠 ※片面専用用紙（裏紙）、ラベル紙、インデックス紙、はがきを除く
用紙サイズ | 本体仕様準拠
用紙厚さ | 本体仕様準拠
用紙坪量 | 本体仕様準拠
測定枚数 | 1枚

### スキャナー機能仕様

項目 | 仕様
--- | ---
形式 | フルカラースキャナー
読取りサイズ | 本体の仕様に準じます。
読取り解像度 | Push：200 dpi/300 dpi/400 dpi/600 dpi Pull：100 dpi/200 dpi/300 dpi/400 dpi/600 dpi
原稿読取り速度 | カラー／モノクロ：140枚/分 ※ADFを使用してA4原稿を200 dpiでスキャンした時の速度です。 ※コンパクトPDFは除く
両面同時読取り時 | カラー／モノクロ：280面/分 ※ADFを使用してA4原稿を200 dpiでスキャンした時の速度です。 ※コンパクトPDFは除く
インターフェース | Ethernet（1000Base-T/100Base-TX/10Base-T） IEEE802.11b/IEEE802.11g/IEEE802.11n/IEEE802.11a/IEEE802.11ac * * 無線ネットワーク接続機能有効時。
対応プロトコル | TCP/IP（FTP、SMB* 、SMTP、WebDAV）（IPv4/IPv6） * SMB 3.1に対応。
出力フォーマット | TIFF、PDF、コンパクトPDF、PDF/A、Linearized PDF、JPEG、XPS、コンパクトXPS、OOXML（pptx、xlsx、docx）、サーチャブルPDF
対応OS | Windows 10 * Windows 11 * 32 ビット（x86） ／ 64 ビット（x64）環境に対応。
ドライバー | TWAIN Driver

### プリンター機能仕様

項目 | 仕様
--- | ---
形式 | 内蔵型
用紙サイズ | 本体の仕様に準じます。
連続プリント速度 | 本体の仕様に準じます。
解像度 | 1800 dpi相当 e 600 dpi（スムージング時）または1200 dpi e 1200 dpi（1200 dpiモード時）
ページ記述言語 | PCL5e/c エミュレーション PCL6（XL ver. 3.0） エミュレーション PostScript 3 エミュレーション（3016） BMLinkS
内蔵フォント | ＜PCL＞ 欧文80書体 日本語 HG明朝L HGP明朝L HGゴシックB HGPゴシックB ＜PS＞ 欧文137書体 日本語 HG明朝L HGゴシックB
対応プロトコル | TCP/IP（LPD、Raw、SMB*、IPP） * SMB 3.1に対応。
対応OS（PCL） | Windows 10 * Windows 11 Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 * 32 ビット（x86） ／ 64 ビット（x64）環境に対応。
対応OS（PS） | Windows 10 * Windows 11 Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 * 32 ビット（x86） ／ 64 ビット（x64）環境に対応。 macOS 10.14/10.15/11/12/13/14（Intel版PPD） macOS 11（Apple M1チップ版PPD） macOS 12/13/14（Apple M1/M2チップ版PPD） Linux（PPD）
インターフェース | Ethernet（1000Base-T/100Base-TX/10Base-T） USB 2.0/1.1 IEEE802.11b/IEEE802.11g/IEEE802.11n/IEEE802.11a/IEEE802.11ac * * 無線ネットワーク接続機能有効時。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。