ホーム > 拡張機能 > ユビキタスプリント環境を構築する > ユビキタスプリントについて > ユビキタスプリントの概要

## ユビキタスプリントの概要

ユビキタスプリントは、複数の本体でユビキタスグループを構成し、コンピューターから本体に蓄積した印刷ジョブを、ユビキタスグループ内の任意の本体から印刷できる機能です。

複数のユビキタスグループを連携させることができるため、自機が参加していない他のユビキタスグループの本体に蓄積されているジョブを印刷することもできます。

ユビキタスプリント機能を導入すると、次のようなことが実現できます。

- 放置プリントを低減できるので、印刷コストの削減やセキュリティーの強化に貢献します。

- プリントサーバーが不要となるので、機器コストを削減でき、管理者の負荷の軽減にもなります。

- 印刷したい本体に印刷のジョブが複数ある場合に、他の本体から印刷できることで、業務効率が向上します。

ユビキタスグループを構成する本体には、用途に応じて以下の役割を設定します。

役割 | 説明
--- | ---
トポロジー機 | 複数のユビキタスグループを連携させる役割を担います。 自機が参加するユビキタスグループの情報を他のユビキタスグループに送付し、他のユビキタスグループからの情報を受け取ることで、ユビキタスグループ間の情報を共有します。 1つのユビキタスグループに、必ず1台のトポロジー機を設定する必要があります。 1つのユビキタスグループには10台まで本体を登録でき、トポロジー機を介して、10グループまで連携させることができます。 トポロジー機でユビキタスグループ間の情報共有が完了するまで約20秒かかります。 ユビキタスグループに参加しているストレージ機またはクライアント機の電源が150時間連続してOFFの場合、そのストレージ機またはクライアント機は、トポロジー機が管理するユビキタスグループの構成リストから自動で削除されます。
ストレージ機 | ユーザーが実行した印刷ジョブを保存し、クライアント機からの要求に応じて、保存されている印刷ジョブの処理を行います。 ストレージ機1台に印刷ジョブを蓄積できる容量は、1ユーザーにつき、最大100文書、全体ではストレージ容量が5GB、最大10000文書です。 ストレージ機は、すべてのユビキタスグループの合計で30台まで設定できます。
クライアント機 | ストレージ機に保存された印刷ジョブに対する操作（ファイルリストの表示、印刷、削除）を行います。

参考

- この機能を使うには、オプションが必要です。必要なオプションについては、[ユーザーズガイド [本機について]]の「オプションが必要な機能一覧」をごらんください。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。