ホーム > Web 設定ツール > セキュリティーを強化する > 通信を制限する > パケットの送受信を制限する

## パケットの送受信を制限する

### フィルターを登録する

本機に送られてくるパケットに対して、送信元のアドレスによって受信を制限します。また、送信先のアドレスによって送信を制限します。

1
Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ネットワーク]-[TCP/IP設定]-[パケットフィルタリング]の一覧で未登録の番号を選択し、[編集]をクリックして、フィルターを登録します。

- 設定内容について詳しくは、[パケットフィルタリング]をごらんください。

2
Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ネットワーク]-[TCP/IP設定]-[パケットフィルタリング]で、次の設定をします。

- [設定範囲外アドレスの送受信]：登録されているフィルターが適用されないパケットに対して、送受信を許可するかどうかを選びます（初期値：[許可]）。

3
Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ネットワーク]-[TCP/IP設定]-[フィルタリング種別]で[パケットフィルタリング]を選び、[OK]をクリックします。
重要

- ご使用のコンピューターのアドレスが受信または送信を許可しない対象に設定されると、ご使用のコンピューターからWeb Connectionで本機へ接続できなくなりますので、ご注意ください。

### フィルターをエクスポートする

パケットフィルタリングの設定内容を、ファイルにエクスポートします。

フィルターの設定を、コンピューターで編集する場合などに利用します。

1
Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ネットワーク]-[TCP/IP設定]-[パケットフィルタリング]で、[エクスポート]をクリックします。
2
[実行]をクリックします。

設定ファイルのエクスポートが開始されます。

### フィルターをインポートする

パケットフィルタリングの設定内容を、ファイルからインポートします。

本機からエクスポートしたフィルターの設定を、コンピューターで編集してからインポートする場合などに利用します。

1
Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ネットワーク]-[TCP/IP設定]-[パケットフィルタリング]で、[インポート]をクリックします。
2
インポートする設定ファイルを指定します。
3
[実行]をクリックします。

インポート結果が表示されます。

### ログを記録する

フィルタリングにより受信または送信を拒否したパケットの、ログを取得できます。

Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ネットワーク]-[TCP/IP設定]-[パケットフィルタリング]-[ログ設定]で、パケットフィルタリングのログを記録するかどうかを選びます（初期値：[無効]）。

### ログをダウンロードする

パケットフィルタリングのログをUSBメモリーに書出します。

1
Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ネットワーク]-[TCP/IP設定]-[パケットフィルタリング]-[ログ設定]で、次の設定をします。

- [保存件数]：書出すログの件数を指定します（初期値：[1000]）。

2
[実行]をクリックします。
3
[OK]をクリックします。
4
[ダウンロード]をクリックします。

ログファイルのダウンロードが開始されます。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。