ホーム > プリント > Windows環境で印刷する > こんな印刷のしかたがあります > 長尺紙に印刷する

## 長尺紙に印刷する

### 長尺紙への印刷について

本機は1200 mm（47-1/4インチ）までの用紙を手差しトレイにセットして印刷できます。

### 印刷できる用紙について

用紙幅 | 用紙長 | 用紙坪量
--- | --- | ---
90 mm ～ 297 mm 3-9/16インチ ～ 11-11/16インチ | 457.3 mm ～ 1200 mm 18インチ ～ 47-1/4インチ | 127 g/m2 ～ 210 g/m2（33-13/16 lb ～ 55-7/8 lb） プリンタードライバーで、お使いの長尺用紙の坪量に対応した用紙種類を選んでください。 121 g/m2 ～ 157 g/m2（32-3/16 lb ～ 41-3/4 lb）：厚紙1+、 厚紙1+（2面目） 158 g/m2 ～ 209 g/m2（42 lb ～ 55-5/8 lb）：厚紙2、 厚紙2（2面目） 210 g/m2（55-7/8 lb）：厚紙3、厚紙3（2面目）

### 長尺紙印刷のしかた

長尺紙のサイズを指定して印刷します。

1
本機の画面で、[設定メニュー]-[長尺紙印刷]をタップします。
2
[許可する]を選び、[OK]をタップします。
3
長尺紙印刷のジョブ待ち状態になったことを確認します。

ここまで設定したら、コンピューターから印刷の操作に移ります。

4
[基本設定]タブの[原稿サイズ]で[不定形サイズ]を選びます。
5
長尺紙の幅と長さを指定し、[OK]をクリックします。
6
変更を確認する画面で[はい]をクリックします。

[給紙トレイ]、[用紙種類]、[印刷種類]の設定が切換わります。[解像度]が[1200dpi (装置ラスタライズ)]に設定されている場合は、[600dpi]に設定が切換わります。

7
印刷する用紙の坪量に応じて、手差しトレイの[用紙種類]の設定を変更します。
8
印刷を実行します。

本機の画面に、用紙のセットをうながすメッセージが表示されます。

9
手差しトレイに長尺紙をセットします。

- 手差しトレイへの長尺紙のセットのしかたについては、長尺紙をセットするをごらんください。

10
長尺紙をセットしたら、[セット完了]をタップして印刷を開始します。

- 排紙される長尺紙を手で支えてください。

- 続けて印刷する場合は、コンピューターから印刷を指示します。

11
[終了]をタップします。

長尺紙印刷の終了の確認メッセージが表示されます。

12
[はい]をタップします。

- 実行待ちのジョブがある場合は、ジョブが開始されます。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。