ユーザーズガイド

検索

ホーム機能 / 設定キーの説明ネットワーク設定
検索

# ネットワーク設定

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [ネットワーク設定]

TCP/IPの設定やスキャン送信機能の使用環境の設定など、本機のネットワーク機能を設定します。

設定 | 説明
--- | ---
[TCP/IP設定] | TCP/IP環境に接続して使うための設定をします。
[httpサーバー設定] | Web Connectionの使用を禁止するかどうかの選択、IPP印刷の使用環境の設定をします。
[FTP設定] | FTP送信の使用環境の設定、本機のFTPサーバー機能の使用設定をします。
[SMB設定] | SMB(Server Message Block)の使用環境を設定します。
[LDAP設定] | お使いのLDAP サーバーやActive Directoryから宛先検索するための設定をします。
[E-mail設定] | 本機でE-mailを送受信するための設定をします。
[SNMP設定] | SNMP(Simple Network Management Protocol)を使って、本機の情報の取得や監視をするための設定をします。
[Bonjour設定] | Mac OS環境でお使いの場合に、Bonjourの使用環境を設定をします。
[TCP Socket設定] | TCP Socketの使用環境を設定します。
[ネットワークファクス設定] | IPアドレスファクスとインターネットファクスを使うかどうかを選びます。また、SMTP送受信の使用環境を設定します。
[WebDAV設定] | WebDAV送信の使用環境の設定、本機のWebDAVサーバー機能の使用設定をします。
[DPWS設定] | Webサービス(DPWS：Devices Profile for Web Services)を使って印刷やスキャンを行うための設定します。
[Distributed Scan設定] | 本機で分散スキャン管理(Distributed Scan Management)を使うかどうかを選びます。
[BMLinkS設定] | BMLinkS統合プリンタードライバーを使って印刷するための設定をします。
[ThinPrint設定] | ThinPrint機能を使うための設定をします。 ThinPrintは、ThinPrint Engine (.print Engine）から、ThinPrint Client (.print Client)である本機へ印刷ジョブを送信するときに、データの圧縮や帯域制御を行うことで、スピーディーな印刷を実現する機能です。
[SSDP設定] | SSDP(Simple Service Discovery Protocol)を使うかどうかを選びます。SSDPを使う場合は、必要に応じて、マルチキャストTTLを変更します。
[Mopria設定] | Mopria対応のAndroid端末から装置検索要求を受信したときに、本機のMopria対応情報をAndroid端末へ通知するかどうかを設定します。
[詳細設定] | ネットワークに関する詳細な設定をします。
[IEEE802.1x認証設定] | IEEE802.1x認証を行うかどうかを選びます。IEEE802.1x認証を行う場合は、認証状態の確認や証明書の検証項目を設定します。
[IEEE802.1x設定] | IEEE802.1X認証において、本機をサプリカント(認証を受けるクライアント)として動作させるための設定をします。
[Webブラウザー設定] | Webブラウザーを有効にするかどうかを選びます。
[シングルサインオン設定] | 本機をActive Directoryのドメインに参加させ、シングルサインオン環境を構築するための設定をします。
[送信ドメイン制限設定] | E-mail送信、インターネットファクス、IPアドレスファクスの送信先のドメインを制限します。
[ネットワークI/F構 成] | 本機にネットワークインターフェースを増設して使用する場合に、ネットワークインターフェースの構成を設定します。
[無線ネットワーク設定] | 本機を無線親機または無線子機として使用するときの動作を設定します。
[IWS設定] | IWS(Internal Web Server)機能の使用環境を設定します。
[リモートパネル設定] | 本機の操作パネルを、別のコンピューターから遠隔操作するための設定をします。
[本体更新設定] | 本機のファームウェア、設定情報を外部からダウンロードして、更新するための設定をします。
[bizhub Remote Access設定] | Android/iOS端末からbizhub Remote Accessを使って本機に接続し、操作パネルの画像データや操作内容をやり取りするときの通信に関する設定をします。
[ネットワーク設定値リスト] | ネットワーク関連の設定値を記載したリストを印刷します。