ユーザーズガイド

検索

ホーム本機について本体の仕様を確認する

# 本体の仕様を確認する

- 本体仕様
- スキャナー機能仕様
- プリンター機能仕様

## 本体仕様

項目 | 仕様
--- | ---
名称 | bizhub 287 bizhub 227
形式 | デスクトップ
読取り解像度 | 600 dpi 600 dpi
書込み解像度 | 1800 dpi相当 600 dpi
階調 | 256階調
メモリー容量 | 2 GB(標準)、4 GB(オプション装着時)
HDD容量 | 250 GB
複写原稿 | シート、ブック、立体物(重さ最大2 kgまで)
最大原稿サイズ | A3
複写サイズ | 本体：A3～A5 手差しトレイ：A3～B6 、A6 、はがき、封筒*、インデックス紙 * 封筒の種類、保管、印刷環境によりシワや印刷不良が発生する場合があります。
画像欠け幅 | 先端：4.2 mm以内、後端：3 mm以内、手前／奥側：3 mm以内 ※印刷時は、各端4.2 mmが欠けます。
対応用紙坪量 | 本体：60 g/m2 ～ 220 g/m2 手差しトレイ：60 g/m2 ～ 220 g/m2
ウォームアップタイム(23℃、定格電圧時) | 主電源スイッチがONの状態で、副電源OFF状態を解除してから印刷可能な状態になるまでの時間 15秒以下 主電源スイッチをONにして、印刷可能な状態になるまでの時間 20秒以下 ※ウォームアップタイムは、使用環境や利用状況によって異なる場合があります。
ファーストコピータイム | 5.3秒以下
連続複写速度 | bizhub 287 28.0枚/分(A4 ・B5 ) 15.8枚/分(B4) 13.9枚/分(A3) bizhub 227 22.0枚/分(A4 ・B5 ) 15.8枚/分(B4) 13.9枚/分(A3)
複写倍率 | ＜固定＞ 等倍1：10.5%以下 拡大1：1.154/1.224/1.414/2.000 縮小1：0.866/0.816/0.707/0.500 ＜固定任意＞ 3種類設定可能 ＜ズーム＞ 25％ ～ 400％(0.1％単位で設定可能) ＜縦横独立変倍＞ 25％ ～ 400％(0.1％単位で設定可能)
給紙方式／給紙量 | トレイ1／トレイ2：各500枚(80 g/m2) 手差しトレイ：100枚(80 g/m2)
排紙容量 | 250枚(A4 )(80 g/m2)
連続複写枚数 | 1枚 ～ 9999枚
両面コピー | ノンスタック方式 用紙サイズ：A3～A5 、B5 対応用紙坪量：60 g/m2 ～ 209 g/m2
電源 | AC100V 15 A(50/60 Hz)
最大消費電力 | 1.5 kW
大きさ(幅奥行 高さ) | 585 mm 660 mm 735 mm(本体＋原稿ガラス面まで)
機械占有寸法(幅 奥行) | 899 mm 1172 mm ※給紙トレイを引出し、手差しトレイの補助トレイを開いた状態の寸法です。
質量 | 約56.5 kg

## スキャナー機能仕様

項目 | 仕様
--- | ---
形式 | フルカラースキャナー
読取りサイズ | 本体の仕様に準じます。
読取り解像度 | Push：200 dpi/300 dpi/400 dpi/600 dpi Pull：100 dpi/200 dpi/300 dpi/400 dpi/600 dpi
原稿読取り速度 | カラー／モノクロ：45枚/分 ※ADFを使用してA4原稿を300 dpiでスキャンした時の速度です。
インターフェース | Ethernet(1000Base-T/100Base-TX/10Base-T)
対応プロトコル | TCP/IP(FTP、SMB、SMTP、WebDAV) (IPv4/IPv6)
出力フォーマット | TIFF、PDF、コンパクトPDF、PDF/A、Linearized PDF、JPEG、XPS、コンパクトXPS、OOXML(pptx、xlsx、docx)、サーチャブルPDF
対応OS | Windows 7 * Windows 8.1 * Windows 10 * * 32 ビット(x86) ／ 64 ビット(x64)環境に対応。
ドライバー | TWAIN Driver HDD TWAIN Driver

## プリンター機能仕様

項目 | 仕様
--- | ---
形式 | 内蔵型
用紙サイズ | 本体の仕様に準じます。
連続プリント速度 | 本体の仕様に準じます。
解像度 | 1800 dpi相当 600 dpi(スムージング時)
ページ記述言語 | PCL5e/c エミュレーション PCL6(XL ver. 3.0) エミュレーション PostScript 3 エミュレーション(3016) XPS ver.1.0 BMLinkS
内蔵フォント | ＜PCL＞ 欧文80書体 日本語 HG明朝L HGP明朝L HGゴシックB HGPゴシックB ＜PS＞ 欧文137書体 日本語 HG明朝L HGゴシックB
対応プロトコル | TCP/IP(LPD，Raw，SMB，IPP)
対応OS(PCL) | Windows 7 * Windows 8.1 * Windows 10 * Windows Server 2008 * Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 * 32 ビット(x86) ／ 64 ビット(x64) 環境に対応。
対応OS(PS) | Windows 7 * Windows 8.1 * Windows 10 * Windows Server 2008 * Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 * 32 ビット(x86) ／ 64 ビット(x64) 環境に対応。 Mac OS 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12 (Intel版PPD) Linux (PPD)
対応OS(XPS) | Windows 7 * Windows 8.1 * Windows 10 * Windows Server 2008 * Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 * 32 ビット(x86) ／ 64 ビット(x64) 環境に対応。
インターフェース | Ethernet(1000Base-T/100Base-TX/10Base-T) USB 2.0/1.1