ユーザーズガイド

検索

ホーム Web設定ツールトップ画面に表示する機能キーを選ぶ(個別指定)

# トップ画面に表示する機能キーを選ぶ(個別指定)

- 概要
- 各モードの機能キーの変更を許可する
- コピーモードの機能キーを変更する
- ファクス／スキャンモードの機能キーを変更する
- ファクスモードの機能キーを変更する

## 概要

各モードのトップ画面に表示する機能キーの種類や配置を変更できます。

機能キーの使用状況に応じて、よく使う機能キーはトップ画面に配置したり、使わない機能キーは非表示にしたりできます。

各モードの画面に表示する機能キーを変更するには、次の手順で設定してください。

1. 各モードの機能キーの変更を許可する

   - 設定のしかたは、こちらをごらんください。

2. 各モードの画面に表示する機能キーを変更する

   - コピーモードのトップ画面と、ボックスモードの印刷設定画面に表示する機能キーの変更のしかたは、こちらをごらんください。

   - ファクス／スキャンモードのトップ画面と、ボックスモードの送信設定画面、保存設定画面に表示する機能キーの変更のしかたは、こちらをごらんください。

   - ファクスモードのトップ画面に表示する機能キーの変更のしかたは、こちらをごらんください。

## 各モードの機能キーの変更を許可する

各モードのトップ画面に表示する機能キーの変更を許可します。

管理者モードの[環境設定]-[機能キー変更許可設定]で、[コピー・印刷]または[送信・保存]を[許可]に設定します。

設定 | 説明
--- | ---
[コピー・印刷] | コピーモードのトップ画面と、ボックスモードの印刷設定画面に表示する機能キーの変更を許可するかどうかを選びます。 初期値は[禁止]です。
[送信・保存] | ファクス／スキャンモードのトップ画面と、ボックスモードの送信設定画面、保存設定画面に表示する機能キーの変更を許可するかどうかを選びます。 初期値は[禁止]です。

## コピーモードの機能キーを変更する

コピーモードのトップ画面と、ボックスモードの印刷設定画面に表示する機能キーを選びます。機能キーは、14個まで登録できます。

1. 管理者モードの[環境設定]-[機能キー設定]-[コピー・印刷]で、設定を変更したい機能キーの番号を選び、[編集]をクリックします。

   - No.1～No.7までが基本機能1に、No.8～No.14までが基本機能2に配置されます。よく使う機能は、No.1～No.7に割当てることをおすすめします。

2. 機能キーに割当てる機能を選びます。

   - それぞれの機能は、カテゴリーごとにまとめられています。[表示]をクリックすると、カテゴリーの中の機能を表示し、選べるようになります。

## ファクス／スキャンモードの機能キーを変更する

ファクス／スキャンモードのトップ画面と、ボックスモードの送信設定画面、保存設定画面に表示する機能キーを選びます。機能キーは、7個まで登録できます。

1. 管理者モードの[環境設定]-[機能キー設定]-[送信・保存]で、設定を変更したい機能キーの番号を選び、[編集]をクリックします。

2. 機能キーに割当てる機能を選びます。

   - それぞれの機能は、カテゴリーごとにまとめられています。[表示]をクリックすると、カテゴリーの中の機能を表示し、選べるようになります。

## ファクスモードの機能キーを変更する

ファクスモードのトップ画面に表示する機能キーを選びます。機能キーは、7個まで登録できます。

1. 管理者モードの[環境設定]-[機能キー設定]-[ファクス送信]で、設定を変更したい機能キーの番号を選び、[編集]をクリックします。

2. 機能キーに割当てる機能を選びます。

   - それぞれの機能は、カテゴリーごとにまとめられています。[表示]をクリックすると、カテゴリーの中の機能を表示し、選べるようになります。