ユーザーズガイド

検索

ホーム Web設定ツール本機にコンテンツをアップロードできるように設定する

# 本機にコンテンツをアップロードできるように設定する

本機でIWS (Internal Web Server)機能を有効にすると、本機にWebページコンテンツを転送し、Webサーバーとして利用できます。

WebページコンテンツはWebDAVを使って本機に転送します。お使いの環境に合わせて、静的なコンテンツのほか、スクリプトを使った動的なコンテンツも利用できます。

管理者モードの[ネットワーク]-[IWS設定]で、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[IWS設定] | IWS機能を使うときは、[使用する]を選びます。 初期値は[使用しない]です。
[ポート番号(Webサーバー)] | 必要に応じて、本機にアップロードしたWebページコンテンツにアクセスするときのポート番号を変更します。 初期値は[8090]です。
[ポート番号(ツール接続用)] | 必要に応じて、本機の動的コンテンツが使用するポート番号を変更します。 初期値は[8091]です。
[アプリのネットワーク接続] | 本機にアップロードしたWebページコンテンツがスクリプトなどの動的コンテンツを含む場合に、動的コンテンツの外部へのアクセスを許可するかどうかを選びます。 初期値は[許可する]です。
[アプリ間通信] | 他の装置にインストールされたIWSアプリケーションや、Android/iOS端末のアプリケーションなどの外部アプリケーションから、本機にインストールされたIWSアプリケーションを操作するための設定をします。
| [アプリ間通信許可設定] | 外部アプリケーションが本機のIWSアプリケーションを操作することを許可するかどうかを選びます。 初期値は[許可しない]です。
[認証] | 外部アプリケーションが本機のIWSアプリを操作するときの、本機にログインするための認証情報を設定します。 [ユーザー名]：ユーザー名を入力します（半角8文字以内）。 [パスワード]：[ユーザー名]に入力したユーザー名のパスワードを入力します（半角8文字以内）。パスワードを入力（変更）する場合は、[パスワードを変更する]にチェックをつけてから、新しいパスワードを入力します。
[ログイン情報通知設定] | 本機のIWSアプリケーションが、他の装置のIWSアプリケーションを操作するときに、本機を使用しているユーザーのユーザー名とパスワードを通知するかどうかを選びます。 初期値は[許可する]です。

#####

- この機能は、Webブラウザー機能が有効の場合に利用できます。オプションの拡張メモリーを装着している場合は、Webブラウザー機能の有効／無効に関わらず利用できます。