ユーザーズガイド

検索

ホームプリント Wi-Fi Directを使って印刷する

# Wi-Fi Directを使って印刷する

- Wi-Fi Directについて
- 本機側：お使いになるために必要な作業(管理者向け)
- 端末側：お使いになるために必要な作業
- Android/iOS端末から印刷する
- コンピューターから印刷する

## Wi-Fi Directについて

Wi-Fi Directは、アクセスポイントがなくても、無線で端末を直接接続できる規格です。

Wi-Fi Direct対応のスマートフォンやタブレットPCなどのAndroid/iOS端末から、端末に保存されているファイルを指定して印刷できます。

#####

- この機能を使うには、オプションの無線LAN接続キットが必要です。

## 本機側：お使いになるために必要な作業(管理者向け)

本機でWi-Fi Directを使用するための設定をします。

設定のしかたについては、Web Connectionを使って説明します。詳しくは、こちらをごらんください。

## 端末側：お使いになるために必要な作業

Wi-Fi Direct対応端末と本機をWi-Fi Directで接続します。

- 端末の操作方法について詳しくは、端末のマニュアルをごらんください。

- お使いの端末によっては、Wi-Fi Directで本機に接続できないことがあります。詳しくは、端末のマニュアルをごらんください。

1. 端末の設定メニューで「Wi-Fi Direct」を選びます。

   Wi-Fi Direct対応機器の一覧が表示されます。

2. 一覧から、本機のSSIDを選択します。

   端末に本機が登録され、接続の設定が完了します。

#####

- Wi-Fi Directに未対応の端末の場合、Wi-Fi（設定）画面に本機のWi-Fi Direct接続用の仮想SSIDが表示されます。端末のWi-Fi（設定）画面で本機の仮想SSIDを選択することで、端末と本機をWi-Fi Directで接続できます。

- 本機で[無線チャンネル]が[自動]に設定されている場合、一部のAndroid端末でWi-Fi Directによる接続ができないことがあります。その場合、[無線チャンネル]の設定を固定チャンネルに変更して再接続してください。本機の設定について詳しくは、こちらをごらんください。

## Android/iOS端末から印刷する

- Android/iOS端末にPageScope Mobileのインストールが必要です。

1. PageScope MobileをインストールしたAndroid/iOS端末と本機をペアリングします。

   - 本機のネットワーク情報を、QRコードとして本機の画面に表示できます。Android/iOS端末でQRコードを読取るだけで、簡単に本機とAndroid/iOS端末をペアリングできます。詳しくは、こちらをごらんください。

   - NFC対応Android端末をお使いの場合、NFCを使って、簡単に本機とAndroid端末をペアリングできます。詳しくは、こちらをごらんください。

   - Bluetooth LE対応iOS端末をお使いの場合、Bluetooth LEを使って、簡単に本機とiOS端末をペアリングできます。詳しくは、こちらをごらんください。

2. 印刷するファイルを指定し、印刷を実行します。

   - 印刷のしかたについて詳しくは、PageScope Mobileのヘルプをごらんください。

## コンピューターから印刷する

コンピューターと本機をWi-Fi Directで接続したあと、コンピューターにプリンタードライバーをインストールします。