ユーザーズガイド

検索

ホームプリントプリンタードライバーをインストールする前に(管理者向け)

# プリンタードライバーをインストールする前に(管理者向け)

- LANケーブルの接続を確認する
- ネットワーク設定を確認する
- ネットワーク印刷の使用環境を設定する
- プリンタードライバーからの装置情報の取得を許可する

### 本機をネットワークに接続する

#### LANケーブルの接続を確認する

#### ネットワーク設定を確認する

本機にIPアドレスが割当てられていることを確認します。

### ネットワーク印刷の使用環境を設定する

#### 標準印刷(Port 9100)を利用する場合

RAWポート番号が指定されていることを確認します(通常は、初期設定の状態でお使いいただけます)。特に指定がない場合は、標準印刷(Port 9100)を利用してください。

#### インターネット印刷(IPP)を利用する場合

IPPの使用環境を確認します(通常は、初期設定の状態でお使いいただけます)。

#### セキュリティ印刷(IPPS)を利用する場合

IPPSの使用環境を設定します。本機とコンピューターとの通信をSSLで暗号化します。

### 準備完了

## LANケーブルの接続を確認する

本機のLANポートに、LANケーブルが接続されていることを確認します。

## ネットワーク設定を確認する

本機にIPアドレスが割当てられていることを確認します。[設定メニュー]-[装置情報表示]をタップし、IPアドレスが表示されていることを確認します。

#####

- IPアドレスが表示されていない場合は、ネットワーク設定が必要です。詳しくは、こちらをごらんください。

## ネットワーク印刷の使用環境を設定する

印刷方法に応じて使用環境を設定します。

印刷方法を指定せずにインストールを進めると、標準印刷(Port9100)で印刷できる状態になります。特に指定がない場合は、標準印刷(Port 9100)を利用してください。

印刷方法 | 説明
--- | ---
標準印刷(Port 9100) | RAWポート番号が指定されていることを確認します(通常は、初期設定の状態でお使いいただけます)。 設定のしかたについては、Web Connectionを使って説明します。詳しくは、こちらをごらんください。
インターネット印刷(IPP) | IPPの使用環境を確認します(通常は、初期設定の状態でお使いいただけます)。 設定のしかたについては、Web Connectionを使って説明します。詳しくは、こちらをごらんください。
セキュリティ印刷(IPPS) | IPPSの使用環境を設定します。本機とコンピューターとの通信をSSLで暗号化します。 設定のしかたについては、Web Connectionを使って説明します。詳しくは、こちらをごらんください。

#####

- インストーラーを使ってセキュリティ印刷(IPPS)をセットアップすることはできません。

- IPv6 環境では、インターネット印刷(IPP)は対応していません。

## プリンタードライバーからの装置情報の取得を許可する

OpenAPIの認証機能を無効にします(通常は、初期設定の状態でお使いいただけます)。

プリンタードライバーからの装置情報の取得を許可すると、本機のオプション装着状態や認証設定の有無などを、プリンタードライバーが自動で取得します。

設定のしかたについて詳しくは、こちらをごらんください。

#####

- プリンタードライバーからの装置情報の取得をパスワードで制限できます(初期値：[しない])。詳しくは、こちらをごらんください。