ユーザーズガイド

検索

ホームメンテナンスステープルカートリッジの交換

# ステープルカートリッジの交換

- フィニッシャー FS-534／フィニッシャー FS-534 SDの場合
- フィニッシャー FS-533の場合

## フィニッシャー FS-534／フィニッシャー FS-534 SDの場合

#####

- 本図はフィニッシャー FS-534 SDにパンチキット PK-520、中継搬送ユニット RU-514を装着しています。

- 残っている針は取除かないでください。取除くと交換後のステープルは空打ちされステープルされません。

#####

- ステープルカートリッジの交換は必ずメッセージが表示された後に行ってください。メッセージが表示される前にステープルカートリッジを取外すと故障の原因となります。

## フィニッシャー FS-533の場合

#####

- 本図はフィニッシャー FS-533にパンチキット PK-519、取付けキット MK-602を装着しています。

- 残っている針は取除かないでください。取除くと交換後のステープルは空打ちされステープルされません。

#####

- ステープルカートリッジの交換は必ずメッセージが表示された後に行ってください。メッセージが表示される前にステープルカートリッジを取外すと故障の原因となります。