ユーザーズガイド

検索

ホーム拡張機能準備の流れ

# 準備の流れ

### 本体の設定をする

#### i-Option LK-114のライセンスを登録する

本体にi-Option LK-114のライセンスを登録し、ユビキタスプリント機能を有効にします。詳しくは、こちらをごらんください。

#### OpenAPIの機能を有効にする

通常は、初期設定の状態でお使いいただけます。詳しくは、こちらをごらんください。

#### 本体の認証設定をする

ユーザー認証の認証方式を設定します。詳しくは、こちらをごらんください。

#### 簡易認証を許可する

異なる機種でユビキタスグループを構成する場合は、簡易認証を許可します。詳しくは、こちらをごらんください。

### ユビキタスグループを構成する各本体で、トポロジー機能、ストレージ機能、クライアント機能を設定する

#### トポロジー機能を設定する

トポロジー機に設定する本体でトポロジー機能を有効にします。また、トポロジー機に設定した本体が参加するユビキタスグループの名前を設定します。詳しくは、こちらをごらんください。

#### ストレージ機能を設定する

ストレージ機に設定する本体でストレージ機能を有効にします。詳しくは、こちらをごらんください。

ストレージ機に設定した本体が参加するユビキタスグループを指定します。詳しくは、こちらをごらんください。

#### クライアント機能を設定する

クライアント機に設定する本体でクライアント機能を有効にします。詳しくは、こちらをごらんください。

クライアント機に設定した本体が参加するユビキタスグループを指定します。詳しくは、こちらをごらんください。

#### 他のユビキタスグループと連携する

複数のユビキタスグループを連携させる場合は、Web Connectionを使用して、連携するユビキタスグループを設定します。詳しくは、こちらをごらんください。

### LK-114_ManagerPort／プリンタードライバーのインストール

#### LK-114_ManagerPortをインストールする

詳しくは、こちらをごらんください。

#### プリンタードライバーをインストールする

詳しくは、こちらをごらんください。

### 準備完了