ユーザーズガイド

検索

ホームファクス仕上りを確認して送信する

# 仕上りを確認して送信する

1. 原稿をセットします。

2. [ファクス/スキャン]をタップします。

3. ファクス番号を指定します。

4. 必要に応じて、ファクス送信のオプション設定をします。

5. プレビュー（初期値：登録キー4）を押します。

6. 原稿セット方向を選びます。

7. [実行]をタップするか、またはスタートを押します。

   原稿が読込まれ、プレビュー画面が表示されます。

8. プレビュー表示を確認し、必要に応じてページの回転や設定を変更します。

   - 引続き原稿を読込む場合は、原稿をセットしてから[読込み開始]をタップします。

   - 送信を開始する場合は、[送信実行]をタップするか、またはスタートを押します。

   - 画面右側のタブキーをタップすると設定キーを表示したり、非表示にしたりできます。設定キーでは、ページの回転や削除ができます。

   - ファクス以外の送信先も宛先に指定している場合、プレビュー表示はスキャン機能の設定変更画面が選択された状態で表示されます。ファクスのプレビュー表示を確認する場合は、[ファクス]をタップして、表示を切換えてください。

9. すべての原稿を読込み終えたら、[送信実行]をタップするか、またはスタートを押します。

   送信が開始されます。

#####

- 通常は、すべての原稿を読込んだあとプレビュー画像を表示しますが、原稿を読込みながら1ページごとにプレビュー画像を表示するリアルタイムプレビューを利用することもできます(初期値：[しない])。詳しくは、こちらをごらんください。

- プレビューを押したあとに、原稿セット方向を選ぶ画面を表示するかどうかを選べます(初期値：[する])。詳しくは、こちらをごらんください。

- プレビュー画像の表示条件を選べます(初期値：[プレビューキー押下時])。詳しくは、こちらをごらんください。