ユーザーズガイド

検索

ホーム拡張機能ユビキタスグループ情報の設定ファイルをローカル環境で作成する

# ユビキタスグループ情報の設定ファイルをローカル環境で作成する

ネットワーク上に本体が存在しないローカル環境で、ユビキタスグループを作成できます。

LK-114_Editor for SetupToolを使用して、ユビキタスグループのトポロジー機に設定する本体のIPアドレスなどの情報を設定し、ユビキタスグループの設定ファイルを作成します。

LK-114_SetupToolで設定ファイルを読込むと、ユビキタスグループを登録できます。

- あらかじめ、ユビキタスグループのトポロジー機に設定する本体の、IPアドレスまたはホスト名、管理者パスワード、OpenAPIユーザー名、OpenAPIパスワードを確認してください。

1. LK-114_SetupToolを使用して、ユビキタスグループ設定ファイルをエクスポートします。

   - 詳しくは、こちらをごらんください。

2. [LK114EditorForSetupTool.exe]をダブルクリックします。

   LK-114_Editor for SetupToolが起動します。

3. [インポートファイル読み込み]をクリックします。

4. ユビキタスグループ設定ファイルを選択し、[開く]をクリックします。

5. [装置設定情報]に、ユビキタスグループのトポロジー機に設定する本体の情報を入力します。

   - [ユビキタスグループ名]：本体を追加するユビキタスグループ名を入力します。

   - [装置IPアドレス/ ホスト名]：本体のIPアドレスまたはホスト名を入力します。

   - [管理者パスワード]、[OpenAPIユーザー名]、[OpenAPIパスワード]：本体の管理者パスワード、OpenAPIユーザー名、OpenAPIパスワードを入力します。

6. [トポロジー機能]で[ON]を選択します。

   - [タイムアウト(トポロジー機から)(秒)]：本体をトポロジー機として使用する場合に、トポロジー機からの通信のタイムアウト時間を設定します。

   - [タイムアウト(トポロジー機へ)(秒)]：本体をクライアント機として使用する場合に、トポロジー機への通信のタイムアウト時間を設定します。

7. [追加]をクリックします。

   本体の情報が、画面下の一覧に表示されます。

8. [インポートファイル作成]をクリックします。

   設定ファイルが、LK-114_SetupToolと同じフォルダーに作成されます。

9. LK-114_SetupToolを起動して、設定ファイルを読込みます。

   - 設定ファイルを読込む方法については、こちらをごらんください。

#####

- すでに追加されている本体の設定情報を変更するには、一覧から本体を選択して、[装置設定情報]で設定を変更します。設定を変更したあと、[適用]をクリックします。