ユーザーズガイド

検索

ホーム機能 / 設定キーの説明 IPsec SA設定
検索

# IPsec SA設定

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [ネットワーク設定]
      - [TCP/IP設定]
        - [IPsec設定]
          - [IPsec設定]
            - [IPsec SA設定]

暗号化通信を行うときに使うSA(Security Association)の設定をします。SAは10グループまで登録できます。

グループを選び、[編集]を押します。

設定 | 説明
--- | ---
[使用する]／[使用しない] | SAを登録する場合は、[使用する]を選びます。 初期値は[使用しない]です。
[グループ名] | SA 設定の名前を入力します(半角10文字以内)。
[カプセル化モード] | IPsecの動作モードを選びます。 初期値は[トランスポートモード]です。
[トンネルエンドポイント] | [カプセル化モード]で[トンネルモード]を選んだ場合に、通信相手先となるIPsecゲートウェイのIPアドレスを入力します。
[セキュリティプロトコル] | セキュリティプロトコルを選びます。
[鍵交換方式] | 通信の暗号化に使う共通鍵を安全に生成するときの、鍵交換方式を設定します。 IKEによる自動鍵交換に対応していない機器を使う場合は、[マニュアルキー]を選ぶと、詳細なパラメーターを手動で設定できます。 初期値は[IKEv1]です。
[確立後の破棄時間] | 通信の暗号化に使う共通鍵の有効時間を入力します。 初期値は[3600]秒です。

#####

- 登録済みのSA 設定の内容を確認するときは、グループ名を選び、[設定内容]を押します。