ユーザーズガイド

検索

ホーム Web設定ツール Bluetooth LEを使ってiOS端末と本機を連携させる

# Bluetooth LEを使ってiOS端末と本機を連携させる

- 本機でBluetooth LE機能を有効にする
- Bluetooth LEを使ってPageScope Mobile for iPhone/iPadで本機に接続する
- Bluetooth LEを使ってbizhub Remote Accessで本機に接続する

## 本機でBluetooth LE機能を有効にする

Bluetooth LEは、携帯情報端末などで数メートル程度の機器間の接続に使う、省電力な近距離無線通信の規格です。

本機でBluetooth LEを使用できるように設定します。あわせて、iOS端末を本機に接続するときに必要となる本機のネットワーク情報を設定します。

iOS端末を本機に近づければ、アプリケーションからの操作で、本機の登録ができます。

管理者モードの[環境設定]-[システム連携設定]-[モバイル連携設定]-[簡単接続設定]で、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[QRコード表示設定] | QRコードを本機の画面に表示するかどうかを選びます。 初期値は[表示しない]です。
[Bluetooth LE使用設定] | Bluetooth LEを使用するかどうかを選びます。 初期値は[使用しない]です。
[無線接続使用設定] | iOS端末と本機の無線接続の方法を設定するかどうかを選びます。 初期値は[設定しない]です。
| [無線接続方法] | iOS端末と本機の無線接続の方法を設定します。 [個別設定]を選ぶと、詳細な設定ができます。 初期値は[本体無線設定に従う]です。
[個別設定] | [無線接続方法]で[個別設定]を選んだ場合に、iOS端末と本機の無線接続の方法を設定します。 [SSID]：アクセスポイントのSSIDを入力します(32バイト以内)。 [認証・暗号化アルゴリズム]：認証または暗号化に使用するアルゴリズムを選びます。初期値は[認証・暗号化なし]です。 [WEPキー]：[認証・暗号化アルゴリズム]で[WEP]を選んだ場合に設定します。[WEPキー入力方式]で入力方式を選んでから、[WEPキーを変更する]にチェックをつけ、WEPキーを入力します。 [パスフレーズ]：[認証・暗号化アルゴリズム]で[WEP]、[802.1X]、[認証・暗号化なし]以外のアルゴリズムを選んだ場合に設定します。[パスフレーズ入力方式]で入力方式を選んでから、[パスフレーズを変更する]にチェックをつけ、パスフレーズを入力します。

#####

- この機能を使うには、オプションのローカル接続キット(音声ガイド／Bluetooth LE対応)が必要です。また、サービスエンジニアによる設定が必要です。詳しくは、サービス実施店にお問い合わせください。

- 管理者モードの[環境設定]-[システム連携設定]-[モバイル連携設定]-[簡単接続設定]-[Bluetooth LE使用設定]を[使用しない]に変更すると、連動して[ユーザー認証/部門管理]-[認証方式]の[Bluetooth LE使用設定]も[使用しない]に変更されます。

- 管理者モードの[ネットワーク]-[ネットワークI/F構成]が[無線のみ]に設定されている場合は、本機の無線設定の設定値を適用してペアリングを行うため、[無線接続使用設定]は表示されません。

## Bluetooth LEを使ってPageScope Mobile for iPhone/iPadで本機に接続する

iOS端末のPageScope Mobile for iPhone/iPadで、Bluetooth LEを使って本機に接続する方法を説明します。

- iOS端末にPageScope Mobile for iPhone/iPadをインストールし、Bluetooth LE端末設定を有効にしてください。

- iOS端末の無線接続およびBluetooth LEを有効にしてください。

- 本機でBluetooth LEを使用できるように設定してください。また、QRコードで本機のネットワーク情報を読取るため、本機でQRコードを表示できるように設定してください。詳しくは、こちらをごらんください。

- 本機とiOS端末が同じ無線LAN環境に接続している必要があります。

- 以下の操作は、本機の近くで行ってください。

1. iOS端末でPageScope Mobile for iPhone/iPadを起動し、装置の登録が可能な画面を表示します。

2. Bluetooth LE通信が可能な装置の一覧を表示して、本機を選択します。

3. 本機の画面にQRコードを表示し、PageScope Mobile for iPhone/iPadでQRコードを読取ります。

   - QRコードの表示方法について詳しくは、こちらをごらんください。

   本機とのペアリングが開始され、PageScope Mobile for iPhone/iPadに本機が登録されます。

#####

- 操作方法について詳しくは、PageScope Mobile for iPhone/iPadのヘルプをごらんください。

## Bluetooth LEを使ってbizhub Remote Accessで本機に接続する

iOS端末のbizhub Remote Accessで、Bluetooth LEを使って本機に接続する方法を説明します。

- 本機で、iOS端末からのbizhub Remote Accessを使った接続を許可してください。詳しくは、こちらをごらんください。

- iOS端末の無線接続およびBluetooth LEを有効にしてください。

- 本機でBluetooth LEを使用できるように設定してください。詳しくは、こちらをごらんください。

- 本機でBonjourを使用できるように設定してください（初期値：[使用しない]）。詳しくは、こちらをごらんください。

- 本機でSNMPを使用できるように設定してください（初期値：[使用する]）。詳しくは、こちらをごらんください。

1. iOS端末でbizhub Remote Accessを起動します。

2. iOS端末の画面で装置を検索し、検索結果に表示されるBluetooth LE装置から本機を選択します。

   bizhub Remote Accessからの操作で、本機に接続できます。

#####

- 操作方法について詳しくは、bizhub Remote Accessのヘルプをごらんください。