ユーザーズガイド

検索

ホームファクス電話機から受信を指示する(リモート受信)

# 電話機から受信を指示する(リモート受信)

- リモート受信について
- お使いになるために必要な作業(管理者向け)
- 操作の流れ

## リモート受信について

リモート受信は、電話機を接続して本機をお使いの場合に、電話機のダイアルでファクスの手動受信を操作する機能です。

ファクスの手動受信はタッチパネルでも操作できますが、電話機をお使いの場合は、受話器を上げてそのまま受信を指示できるので便利です。

#####

- ダイアル(パルス)回線でリモート受信するには、電話機でトーンに切換える必要があります。この機能を持たない電話機ではリモート受信できません。詳しくは、電話機のマニュアルをごらんください。

- リモート受信機能を使う場合、TEL/FAX自動切換え機能および留守番電話を使った自動受信を使用することはできません。

## お使いになるために必要な作業(管理者向け)

リモート受信機能を有効にします。あわせて、2桁の受信指示用の番号(リモート受信番号)を登録します。

設定 | 説明 | 参照先
--- | --- | ---
[リモート受信設定] | [する]に設定する | こちら
[TEL/FAX自動切換え] | [OFF]に設定する | こちら
[留守番電話接続設定] | [OFF]に設定する | こちら

## 操作の流れ

1. 電話機の呼出音が鳴ったら受話器を上げ、通信がファクスであることを確認します。

2. 電話機から、2桁の受信指示用の番号(リモート受信番号)をダイアルします。

   受信が開始されます。受信が開始されたら受話器を戻します。