ユーザーズガイド

検索

ホーム機能 / 設定キーの説明無線設定
検索

# 無線設定

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [ネットワーク設定]
      - [TCP/IP設定(無線LAN接続キット装着時)]
        - [無線設定]

TCP/IPを使用して本機を無線ネットワーク環境に接続するための設定を行います。

設定 | 説明
--- | ---
[IPv4設定] | 本機でIPv4を使用して無線ネットワーク環境に接続する場合に、IPv4 の設定をします。 [IP確定方法]：IPアドレスを手動で入力するときは[直接設定]を選び、無線ネットワーク環境で使用する本機のIPアドレスとサブネットマスクを入力します。 DHCPサーバーからIPアドレスを自動的に取得する場合は、[自動取得]を選びます。 [ネットワークI/F構成]が[有線+無線(親機モード)]、[有線+無線(シンプルAPモード)]、[有線+無線(Wi-Fi Direct)]のいずれかの場合は、直接設定でのみ設定できます。 初期値は[自動取得]です。 [IPアドレス]：[IP確定方法]で[直接設定]を選んだ場合は、本機に用意した固定IPアドレスを入力します。 [サブネットマスク]：[IP確定方法]で[直接設定]を選んだ場合は、サブネットマスクを入力します。
[IPv6設定] | 本機でIPv6を使用して無線ネットワーク環境に接続する場合に、IPv6の設定を表示します。 [リンクローカルアドレス]：リンクローカルアドレスを表示します。リンクローカルアドレスは、本機のMACアドレスから自動的に設定されます。

#####

- この機能を使うには、オプションの無線LAN接続キットが必要です。

- 無線ネットワークのネットワークアドレスは、有線ネットワークのネットワークアドレスとは異なるプライベートIPアドレス等を設定してください。同じネットワークアドレス群を設定すると、本機から有線ネットワークへの送信ができなくなります。