ユーザーズガイド

検索

ホーム機能 / 設定キーの説明簡易IPフィルタリング
検索

# 簡易IPフィルタリング

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [セキュリティー設定]
      - [簡単セキュリティー設定]
        - [簡易IPフィルタリング]

本機にアクセスできる機器をIPアドレス(IPv4/IPv6)で制限できます。アクセスを制限するIPアドレスの範囲は自動で設定されます。

初期値は[IPアドレス連動]です。

設定 | 説明
--- | ---
[IPアドレス連動] | IPv4アドレスの場合、本機に設定されているIPv4アドレスと上位3バイトが同一のIPv4アドレスのみアクセスを許可します。 (例)本機のIPv4アドレスが「192.168.0.134」の場合、アクセスを許可するIPv4アドレスの範囲は以下のとおりです。 192.168.0.0 ～ 192.168.0.255 IPv6アドレスの場合、グローバルユニキャストアドレス（2000::/3）のみアクセスを許可します。また、本機に設定されているIPv6アドレスと上位64ビットが同一のIPv6アドレスのみアクセスを許可します。 (例)本機のIPv6アドレスが「2345:1:2:3:4:5:6:7」の場合、アクセスを許可するIPv6アドレスの範囲は以下のとおりです。 2345:1:2:3::0 ～ 2345:1:2:3:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF
[サブネットマスク連動] | IPv4アドレスの場合、本機に設定されているIPv4アドレスとサブネットマスクを使用し、同じネットワークに属するIPv4アドレスの範囲のみアクセスを許可します。 サブネットマスクが設定されていない場合、または「0.0.0.0」が設定されている場合は、 本機に設定されているIPv4アドレスと末尾のみが異なるIPv4アドレスのアクセスを許可します。結果として、[IPアドレス連動]と同じ動作になります。 (例)本機のIPv4アドレスが「192.168.17.134」、サブネットマスクが「255.255.252.0」の場合、アクセスを許可するIPv4アドレスの範囲は以下のとおりです。 192.168.16.*** ～ 192.168.19.*** IPv6アドレスの場合、グローバルユニキャストアドレス（2000::/3）のみアクセスを許可します。また、本機に設定されているグローバルIPv6アドレスとPrefixを使用し、フィルタリングを行います。 Prefixが設定されていない場合、Prefixに64ビットが設定されている場合と同じ動作になります。 (例)本機のIPv6アドレスが「2345:1:2:3:4:5:6:7」、Prefixが「/64」の場合、アクセスを許可するIPv6アドレスの範囲は以下のとおりです。 2345:1:2:3::0 ～ 2345:1:2:3:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF
[フィルタリングなし] | フィルタリング機能を使いません。

#####

- 簡易IPフィルタリング機能を使うと、アクセスを制限するIPアドレスの範囲は自動で設定されます。アクセスを制限するIPアドレスの範囲を手動で設定したい場合は、[簡易IPフィルタリング]を使わずに、[管理者設定]-[ネットワーク設定]-[TCP/IP設定]-[フィルタリング設定]-[IPアドレスフィルタリング]または[パケットフィルタリング]を設定します。

- 簡易IPフィルタリングが有効の場合、Web Connectionにアクセスできない場合があります。Web Connectionにアクセスできない場合は、簡易IPフィルタリングを[フィルタリングなし]に設定してください。