ユーザーズガイド

検索

ホームファクス基本的なオプション設定

# 基本的なオプション設定

- 原稿の両面を読込む(片面/両面)
- 原稿を読込む解像度を設定する(解像度)
- 読込む原稿のサイズを設定する(読込みサイズ)
- 大量の原稿を数回に分けて読込む(連続読込み)

## 原稿の両面を読込む([片面/両面])

ADFを使うと、原稿の表と裏を自動で読込めます。また、原稿の最初のページだけ片面を読込み、残りのページを両面で読込んだりすることもできます。

詳しくは、こちらをごらんください。

## 原稿を読込む解像度を設定する([解像度])

原稿を読込むときの解像度を選びます。

詳しくは、こちらをごらんください。

## 読込む原稿のサイズを設定する([読込みサイズ])

読込む原稿のサイズを選びます。

読込みサイズは、原稿の大きさに合わせる[自動]のほか、[A系・B系]や[インチ系]、[写真サイズ]などがあります。

詳しくは、こちらをごらんください。

## 大量の原稿を数回に分けて読込む([連続読込み])

原稿の枚数が多く、1度のセットでADFに載せきれない場合でも、原稿を数回に分けて読込んで、１つのジョブとして扱えます。

[連続読込み]は、ADFと原稿ガラスとを交互に使い分けて、原稿を読込むこともできます。

1. 原稿をセットします。

   #####

   - 原稿給紙トレイに1度にセットする原稿は100枚(80 g/m2)以内とし、なおかつマークを超えてセットしないでください。原稿づまりや原稿の破損、ADFの故障の原因になります。

2. [連続読込み]をタップして、[ON]に設定します。

3. スタートを押します。

   原稿が読込まれます。

4. 次の原稿をセットして、スタートを押します。

   - 必要に応じて[設定変更]をタップし、新しく読込む原稿に合わせて、オプション設定を変更します。

5. すべての原稿を読込むまで、手順4の操作を続けます。

6. すべての原稿を読込み終えたら[読込み終了]をタップし、スタートを押します。

   送信が開始されます。

#####

- 原稿ガラスから原稿を読込むとき、[連続読込み]を設定しなくても常に連続読込みをするかどうかを選べます(初期値：[しない])。詳しくは、こちらをごらんください。