ユーザーズガイド

検索

ホーム機能 / 設定キーの説明認証方式
検索

# 認証方式

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [ユーザー認証/部門管理]
      - [認証装置設定]
        - [認証方式]

ICカード／NFC認証または生体認証のログインのしかたや、認証時の動作を設定します。

設定 | 説明
--- | ---
[ICカード認証] | この機能を使うには、オプションの認証装置(ICカード認証タイプ)が必要です。
| [ICカードタイプ設定] | ICカードの種類ごとに、使用を許可するかどうかを選びます。 [認証先の割り当て]で、認証先を指定します。認証先として、外部サーバーグループまたは本体装置を選ぶことができます。認証先は3つまで指定でき、それぞれの認証先に対して並行してユーザー情報の検索を行います。 [SSFC]を使用する場合は、会社識別コードや会社コードなどの詳細情報を登録します。 [FCF]を使用する場合は、所属コードを登録します。 [FCF(キャンパス)]を使用する場合は、学校識別コードを登録します。 [MIFARE(PID)]を使用する場合は、鍵コードなどの詳細情報を登録します。
[ICカードタイプ] | お使いのローダブルドライバーの種類によっては、設定されているICカードの種類が表示されます。
[動作設定] | 本機へのログインのしかたを選びます。 [ICカード認証]：ICカード／NFC対応Android端末をかざすだけでログインします。 [ICカード認証+パスワード認証]：ICカード／NFC対応Android端末をかざして、パスワードを入力することでログインします。 初期値は[ICカード認証]です。
[認証カードIDの通知] | 本機の使用状況を収集するカウンター情報に、認証カードのIDを通知するかどうかを選びます。 初期値は[通知しない]です。
[生体認証] | この機能を使うには、オプションの認証装置(指静脈 生体認証タイプ)が必要です。
| [報知音] | 指静脈パターンの読取りに成功したときに、「ピッ」という音を鳴らすかどうかを選びます。 初期値は[ON]です。
[動作設定] | 本機へのログインのしかたを選びます。 [1対多認証]：指を置くだけでログインでします。 [1対1認証]：ユーザー名を入力して指を置くことでログインします。 初期値は[1対多認証]です。