ユーザーズガイド

検索

ホームメンテナンスドラムユニットの交換

# ドラムユニットの交換

#####

- ドラムユニット交換手順１の操作後、赤丸部のロックが破線の位置にあることを確認したのち、手順２の操作を行ってください。赤丸部のロックが破線の位置にない場合、ドラムユニットの青いツマミ部を押込みロックを解除してください。

- 使用済みのドラムユニットはサービス実施店が回収しますので、黒色のポリ袋に入れたのち、個装箱に入れて保管しておいてください。

- ドラムユニットは光によるダメージを受けることがあります。取付ける直前まで黒色のポリ袋から出さないでください。

- ドラムユニットを交換した場合は、必ず階調補正を行ってください。 階調補正のしかたについて詳しくは、こちらをごらんください。

#####

- 本製品の内部には、高温部分があります。紙づまりの処置など内部を点検するときは、「高温注意」を促す表示がある部分（定着器周辺など）に、触れないでください。やけどの原因となります。