ユーザーズガイド

検索

ホームプリント封筒やはがきに印刷する

# 封筒やはがきに印刷する

ここでは、定形サイズの封筒やはがきをセットする場合について説明します。

1. アプリケーションソフトウェアでファイルを開き、[ファイル]をクリックしてメニューから[印刷]をクリックします。

2. [プリンターの選択](または[プリンター名])で本機を選んで、[詳細設定](または[プロパティ])をクリックします。

3. [基本設定]タブの[原稿サイズ]から、[封筒]または[はがき]を選びます。

   - 封筒にはさまざまなサイズがあります。セットした封筒に合わせて適切な用紙サイズを選んでください。

   - [はがき]を選ぶと、[用紙種類]が[厚紙3]に自動的に設定されます。[封筒]を選ぶと、[用紙種類]が[封筒]に自動的に設定されます。

4. [用紙サイズ]が[原稿サイズと同じ]になっていることを確認します。

5. [給紙トレイ]から[手差し]を選びます。

6. [OK]をクリックします。

7. 封筒をセットする場合は、右ドアを開き、封筒レバー[M5]を上側に移動します。

8. 右ドアを閉じます。

9. 印刷を実行します。

   本機の操作パネルに以下の画面が表示されます。

10. 印刷面を下向きにして、封筒やはがきを手差しトレイにセットします。

    - 封筒やはがきの先端が奥に当たるまで差込んでください。

    #####

    - 手差しトレイに封筒やはがきをセットする場合は、以下の点にご注意ください。

    - 封筒をセットするときは、封筒内部の空気を押出し、封筒の折り目をしっかり押さえてください。空気が残っていたり折り目がしっかり押えられていないと、封筒にしわができたり、紙づまりの原因となります。

    - フラップ（ふた）や胴のフラップ（ふた）がかぶさる部分に、のりやはく離紙のついた封筒は使用しないでください。故障の原因となります。

    - カールしたはがきをセットする場合、図のようにカール（反り）を直したあとセットしてください。

11. セットした用紙のサイズに合わせて、ガイド板をスライドします。

12. [用紙サイズ候補]から、セットした用紙のサイズを選択し、[OK]をタップします。

13. [セット完了]をタップすると、印刷を開始します。

    - [セット完了]をタップできない場合は、プリンタードライバーと本体の用紙設定が一致しているかどうかを確認してください。また、手差しトレイにセットされている封筒またははがきを取除き、もう一度セットしなおしてください。

封筒への印刷が完了したら、手順7で移動した封筒レバー[M5]を下側へ戻してください。

#####

- 本製品の内部には、高温部分があります。紙づまりの処置など内部を点検するときは、「高温注意」を促す表示がある部分（定着器周辺など）に、触れないでください。やけどの原因となります。