ユーザーズガイド

検索

ホーム操作パネルについて操作パネルのキーの名前とはたらき

# 操作パネルのキーの名前とはたらき

#####

- 本図はオプションのキーパッド KP-101を装着しています。

No. | 名前 | 説明
--- | --- | ---
1 | タッチパネル | 設定画面やメッセージを表示します。 直接タッチして操作します。
2 | モバイルタッチエリア | 本機とNFC対応Android端末を連携させるときに使用します。 PageScope Mobile for AndroidをインストールしたAndroid端末をモバイルタッチエリアにかざすことで、本機の登録やユーザー認証ができます。 Android端末との連携について詳しくは、こちらをごらんください。 Android端末のユーザー認証について詳しくは、こちらをごらんください。 また、本機とBluetooth LE対応iOS端末を連携させるときにも使用します。Bluetooth LEを使うには、オプションのローカル接続キット(音声ガイド／Bluetooth LE対応)が必要です。 iOS端末を本機に近づければ、PageScope Mobile for iPhone/iPadからの操作で、本機の登録やユーザー認証ができます。 iOS端末との連携について詳しくは、こちらをごらんください。 iOS端末のユーザー認証について詳しくは、こちらをごらんください。
3 | キーパッド KP-101 | テンキー：部数や倍率など、数値を入力します。また、番号の付いた設定キーの選択にも使えます。 C(クリア)：テンキーで入力した数値(部数、倍率、サイズなど)をすべて取消します。 音声ガイド ：拡張機能の一つである、音声ガイドを利用できます。拡大表示画面、ユニバーサル設定画面、ガイド画面を表示しているときに、音声による説明を開始／終了します。 音声ガイドの使い方について詳しくは、こちらをごらんください。 音声ガイドを使うには、オプションの拡張メモリー、i-Option LK-104 v3、ローカル接続キットが必要です。 音声ガイドを長く押すとヘルプメニューを表示できます。
4 | ID | 本機でユーザー認証や部門管理を導入している場合に、ログイン画面で認証を実施します。 ログインした状態でIDを押すと、ログアウトします。 詳しくは、こちらをごらんください。
メニュー | トップメニューを表示します。 トップメニューには、任意の機能を割当てたショートカットキーを表示し、目的の機能へ素早くアクセスできます。 詳しくは、こちらをごらんください。
5 | リセット | 操作パネルで入力／変更した内容を初期状態に戻します。
6 | ストップ | コピー、スキャン、印刷中の動作を一時停止します。 再開するときはスタートを押します。 削除するときは、停止中の画面で削除するジョブを選び、[削除]をタップします。
7 | スタート | コピー、スキャン、ファクス、印刷などの動作を開始します。 青色に点灯：本機が動作を開始できる状態 オレンジ色に点灯：本機が動作を開始できない状態 オレンジ色に点灯しているときは、タッチパネルに警告やメッセージが表示されていないか確認してください。
8 | 1～4 | 登録キーに割当てられた機能に、タッチパネルの表示を切換えます。 初期設定では、1：[拡大表示]、2：[ガイド]、3：[10キー呼び出し]、4：[プレビュー]が割当てられています。 お使いの環境に合わせて、登録キーに割当てる機能を変更できます。詳しくは、こちらをごらんください。
9 | 電源キー | 本機を節電状態に切換えるときに操作します。 本機の運転中に電源キーを短く押すと、パワーセーブ状態に移行し、タッチパネルの表示を消して消費電力を抑えます。タッチパネルを操作したり、データやファクスを受信したりすると、通常モードに復帰します。 本機の運転中に電源キーを長く押すと、副電源OFF状態に移行し、消費電力を抑えます。副電源OFF状態のとき、データやファクスは受信できますが、原稿の読込みや印刷はできません。副電源OFF状態のときに受信したデータやファクスは、通常モードに復帰すると印刷されます。 待機時の消費電力を抑えて使用したい場合、電源キーを副電源OFFキーとして使うこともできます。電源キーの使い方について詳しくは、こちらをごらんください。
10 | 警告表示ランプ | 本機の状態をランプの色と点滅、点灯で表示します。 オレンジ色に点滅：警告中 オレンジ色に点灯：機械停止中