ユーザーズガイド

検索

ホームよくあるご質問操作パネル

# 操作パネル

#### Q. 本機の操作音を消せますか？

A. タッチパネルの操作音を消したり、音量を調整したりできます。

Q. 本機の操作音を消せますか？

## 設定方法

1. [ユニバーサル設定]をタップし、[音設定]を選びます。

2. キー操作音などを鳴らすかどうかを設定する場合は、[音出力設定]を選び、各音を鳴らすか鳴らさないかを設定します。

   設定 | 説明
   --- | ---
   [一括出力] | すべての音を鳴らすかどうかを設定します。
   [操作確認音出力] | 操作パネルやタッチパネルを操作したときに、音を鳴らすかどうかを設定します。
   [正常終了音出力] | 操作が正常に終了したときに、音を鳴らすかどうかを設定します。
   [準備完了音出力] | 本機の準備が完了したときに、音を鳴らすかどうかを設定します。
   [注意音出力] | 部品交換が必要なときやエラーが発生したときに、音を鳴らすかどうかを設定します。

3. [OK]をタップします。

4. 音量を設定する項目を選びます。

   - [音出力設定]で[しない]に設定した項目は、音量を設定できません。

   設定 | 説明
   --- | ---
   [操作確認音] | [入力確認音] | 操作パネルやタッチパネルのキーを押したときの音量を設定します。音量は[大][中][小]から選びます。
   [入力無効音] | 操作パネルやタッチパネルのキーを押したが無効だったときの音量を設定します。音量は[大][中][小]から選びます。
   [基点音] | 切換えがローテーションする選択項目で、初期値の項目が選ばれたときの音量を設定します。音量は[大][中][小]から選びます。
   [正常終了音] | [操作終了音] | 操作が正常に終了したときの音量を設定します。音量は[大][中][小]から選びます。
   [通信終了音] | 通信関連の操作が正常に終了したときの音量を設定します。音量は[大][中][小]から選びます。
   [準備完了音] | 本機の準備が完了したときの音量を設定します。音量は[大][中][小]から選びます。
   [注意音] | [弱注意音(Level1)] | 各消耗品および交換部品が交換時期に近づき、タッチパネルにメッセージが表示されたときの音量を設定します。音量は[大][中][小]から選びます。
   [弱注意音(Level2) ] | 誤操作を行ったときの音量を設定します。音量は[大][中][小]から選びます。
   [弱注意音(Level3) ] | 画面のメッセージやマニュアルの参照で対処可能なエラーが発生したときの音量を設定します。音量は[大][中][小]から選びます。
   [強注意音] | トナーカートリッジや廃棄トナーボックスのセット不良や、サービスエンジニア対応レベルのエラーが発生したときの音量を設定します。音量は[大][中][小]から選びます。

5. 音量を選び、[OK]をタップします。

#### Q. ユーザー認証が設定されているようなのですが、どうすれば本機を操作できますか？

A. 本機の登録ユーザーであるかどうかを管理者に確認してください。

登録ユーザーであれば、管理者からユーザー名とパスワードを入手し、本機／プリンタードライバー／Web Connection／生体認証装置／ICカード認証装置のいずれかの認証方法でユーザー認証を行い、ログインしてください。

登録ユーザーでなければ、パブリックユーザーでログインしてください。

Q. ユーザー認証が設定されているようなのですが、どうすれば本機を操作できますか？

## 設定方法：本機でユーザー認証を行う場合

1. 本機で登録されている[ユーザー名]と[パスワード]を入力し、[ログイン]をタップします。ユーザー認証が成功すると、本機を操作できます。

## 設定方法：プリンタードライバーでユーザー認証を行う場合

1. アプリケーションソフトウェアでファイルを開き、[ファイル]をクリックしてメニューから[印刷]をクリックします。

2. [プリンターの選択](または[プリンター名])で本機を選び、[詳細設定](または[プロパティ])をクリックします。

3. [基本設定]タブの[ユーザー認証/部門管理設定]をクリックします。

4. [登録ユーザー]を選び、本機で登録されている[ユーザー名]と[パスワード]を入力して、[OK]をクリックします。

5. [OK]をクリックします。

6. [印刷]をクリックします。

   ユーザー認証が成功すると、ファイルが印刷されます。

## 設定方法：Web Connectionでユーザー認証を行う場合

1. Webブラウザーを起動し、URLフィールドに本機のIPアドレスを入力して[Enter]を押します。

2. 本機で登録されている[ユーザー名]と[パスワード]を入力し、[ログイン]をクリックします。ユーザー認証が成功すると、Web Connectionを操作できます。

## 設定方法：生体認証装置／ICカード認証装置でユーザー認証を行う場合

生体認証／ICカード認証には、以下のような方法があります。ユーザー認証に成功すると、本機を操作できます。

- [1対多認証]
  認証装置(指静脈 生体認証タイプ)に指を置くと、ユーザー認証が行われます。

- [1対1認証]
  ユーザー名を入力してから認証装置(指静脈 生体認証タイプ)に指を置くと、ユーザー認証が行われます。

- [ICカード認証]
  認証装置(ICカード認証タイプ)にICカード／NFC対応Android端末をかざすと、ユーザー認証が行われます。

- [ICカード認証+パスワード認証]
  認証装置(ICカード認証タイプ)にICカード／NFC対応Android端末をかざしてからパスワードを入力すると、ユーザー認証が行われます。

#####

- 本機に装着しているオプションの認証装置と本機の設定によって、生体認証／ICカード認証の方法が異なります。

#### Q. 操作パネルのカスタマイズはできますか？

A. トップメニューに表示する機能や、操作パネルのハードキーに割当てる機能を設定したり、トップメニューのテーマを変更したりできます。

Q. 操作パネルのカスタマイズはできますか？

## 設定方法：トップメニューをカスタマイズする

1. [設定メニュー]をタップし、[管理者設定]を選びます。

2. パスワードを入力し、[OK]をタップします。

3. [環境設定]-[画面カスタマイズ設定]-[標準トップメニュー設定]を選びます。

4. 目的のトップメニューキーを選びます。

5. [使用する]を選び、目的の機能を選んで[OK]をタップします。

   - 各機能はカテゴリーごとに階層で表示されます。トップメニューに表示したい機能が表示されるまで、機能を選んでください。

6. [OK]をタップします。

## 設定方法：操作パネルのハードキーをカスタマイズする

1. [設定メニュー]をタップし、[管理者設定]を選びます。

2. パスワードを入力して、[OK]をタップします。

3. [環境設定]-[登録キー設定]-[ハードキー]を選びます。

4. 機能の割当てを変更したいキーを選びます。

5. 割当てたい機能を選び、[OK]をタップします。

## 設定方法：スライドメニューに割当てる機能を変更する

1. [設定メニュー]をタップし、[管理者設定]を選びます。

2. パスワードを入力し、[OK]をタップします。

3. [環境設定]-[登録キー設定]-[ソフトキー]を選びます。

4. 機能の割当てを変更したいキーを選びます。

5. 割当てたい機能を選び、[OK]をタップします。

## 設定方法：トップメニューのテーマを変更する

1. [設定メニュー]をタップし、[管理者設定]を選びます。

2. パスワードを入力し、[OK]をタップします。

3. [環境設定]-[画面カスタマイズ設定]-[トップメニューテーマ設定]を選びます。

4. お好みのテーマを選び、[OK]をタップします。

   - 画像を本機に登録して、トップメニューのテーマとして使用できます。画像は3ファイルまで登録できます。テーマを登録する場合は、登録したいテーマが保存されたUSBメモリーを本機に接続し、[登録]をタップします。

#####

トップメニューのテーマとして登録できる画像の仕様は、以下のとおりです。

- ファイル形式：PNG

- ファイルサイズ：1.5 MB以下

- 表示サイズ：横幅1024ピクセル以下、縦幅768ピクセル以下（元画像の縦横比を保持した状態で、横幅800ピクセル、縦幅480ピクセルに縮小して登録されます。）