ユーザーズガイド

検索

ホーム機能 / 設定キーの説明最大濃度補正
検索

# 最大濃度補正

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [環境設定]
      - [エキスパート調整]
        - [階調補正]
          - [最大濃度補正]

印刷濃度が濃すぎたり薄すぎたりするなど、目的の印刷結果が得られない場合に行ってください。出力したテストパターンに付着したトナーの量を読取り、最適な濃度に補正します。

- 最大濃度補正を行う前に、[最大濃度調整]にて印刷濃度（トナー量）の微調整を行ってください。

- 最大濃度補正を行っても、目的の印刷結果が得られない場合は、サービス実施店にお問い合わせください。

1. [最大濃度補正]をタップします。

2. テストパターンを出力する用紙を選びます。

3. スタートを押します。

   [A3 /11 17 ]を選択した場合は、テストパターンが1枚出力されます。[A4 /8-1/2 11 ]を選択した場合は、テストパターンが2枚出力されます。

4. タッチパネルに表示された向きで、テストパターンを原稿ガラスにセットします。

   - [A4 /8-1/2 11 ]のテストパターンは、出力された2枚を並べてセットします。

5. テストパターンが透けないように、テストパターンの上に、10枚以上の白紙をセットします。

6. ADFまたはオリジナルカバーを閉じます。

7. スタートを押します。

   テストパターンが読込まれます。