ユーザーズガイド

検索

ホーム機能 / 設定キーの説明 IPアドレスファクス
検索

# IPアドレスファクス

##### 表示するには：

- [ファクス/スキャン]
  - [直接入力]
    - [IPアドレスファクス]

読込んだ原稿データをIPアドレスファクス送信するときに、宛先とするIPアドレスやメールアドレスなどを入力します。また、宛先の装置がカラー印刷に対応しているかどうかを選びます。

複数の宛先を指定するときは、[次宛先]をタップすると、宛先を追加できます。

設定 | 説明
--- | ---
[宛先] | 宛先とする装置のIPアドレスまたはホスト名を入力します。 IPアドレス(IPv4)の入力例：「192.168.1.1」 IPアドレス(IPv6)の入力例：「fe80::220:6bff:fe10:2f16」 ホスト名の入力例：「host.example.com」(ドメイン名も含めて入力します。) 宛先はメールアドレスで指定することもできます。メールアドレスで指定する場合は、「ipaddrfax@」のあとに、送信先のIP アドレスまたはホスト名を入力します。 @以降をIPアドレスで入力する場合は、IP アドレスを"[ ]"で挟みます。 IPアドレス(IPv4)の入力例：「ipaddrfax@[192.168.1.1]」 IPアドレス(IPv6)で入力する場合は、最初の括弧"[" のあとに、"IPv6:" を入力します。 IPアドレス(IPv6)の入力例：「ipaddrfax@[IPv6:fe80::220:6bff:fe10:2f16]」 @以降をホスト名で入力する場合は、"[ ]"は不要です。 ホスト名の入力例：「ipaddrfax@host.example.com」
[ポート番号] | 必要に応じて、ポート番号を変更します。 通常はそのままお使いいただけます。 初期値は[25]です。
[相手先機種] | 宛先の装置に合わせて、[カラー機]または[モノクロ機]のどちらかを選びます。

#####

- この機能を使うには、オプションのFAXキットが必要です。