ユーザーズガイド

検索

ホームよくあるご質問無線LAN

# 無線LAN

#### Q. 無線LANで何ができますか？

A. 無線LANを導入することで、次のことができます。

（1）ネットワークケーブルがなくても、本機のネットワーク機能を利用できます。

（2）ネットワーク環境がない場所でも利用できます。

（3）モバイル端末と本機を直接ネットワーク接続できます。

（4）Android/iOS端末から印刷できます。

#####

- この機能を使うには、オプションの無線LAN接続キットが必要です。

#### Q. 無線LANにはどのような接続方法がありますか？

A. 無線LANには、次の接続方法があります。

（1）有線＋無線（子機モード）

本機を有線LAN環境と無線LAN環境の両方で使用するための接続方法です。無線LAN環境では、本機を無線子機として動作させます。

（2）無線（子機モード）のみ

本機を無線LAN環境のみで使用するための接続方法です。無線LAN環境では、本機を無線子機として動作させます。

（3）有線＋無線（親機モード／シンプルAPモード）

本機を有線LAN環境と無線LAN環境の両方で使用するための接続方法です。無線LAN環境では、本機を無線親機として動作させます。

本機を無線LANアクセスポイントとして動作させることで、無線LANに対応した端末が既存のネットワークを介することなく本機へ接続することができます。これにより、有線LAN環境から切り離した無線LAN環境を構築できます。

（4）有線＋無線（Wi-Fi Direct）

本機を有線LAN環境と無線LAN環境の両方で使用するための接続方法です。無線LAN環境では、本機をWi-Fi Directのグループオーナーとして動作させます。

本機をWi-Fi Directのグループオーナーとして動作させることで、無線LANに対応した端末が本機へ直接接続できます。これにより、有線LAN環境から切り離した無線LAN環境を構築できます。

#####

- 本機を無線ネットワーク環境に接続して使うための設定について詳しくは、こちらをごらんください。

#### Q. 無線LANの基本的な接続設定を教えてください。

A. 本機を無線ネットワーク環境に接続して使うための設定について詳しくは、こちらをごらんください。

Q. 無線LANの基本的な接続設定を教えてください。

## 設定方法：親機モード（IPv4接続の場合）

1. [設定メニュー]-[管理者設定]-[ネットワーク設定]-[ネットワークI/F構成]で[有線+無線(親機モード)]を選択します。

2. 本機の無線ネットワーク用IPアドレスとサブネットマスクを設定します。

   - (例)IPアドレス：192.168.1.1、サブネットマスク：255.255.255.0

3. [SSID]を入力します。

4. [認証・暗号化アルゴリズム]を選択します。

5. [パスフレーズ]を入力します。

6. [DHCPサーバー設定]を有効にし、[IPv4リースアドレス]と[サブネットマスク]を設定します。

   - (例)IPv4リースアドレス：192.168.1.5 ～ 192.168.1.10、サブネットマスク：255.255.255.0

#### Q. 無線LAN環境で印刷するにはどんなアプリケーションが必要ですか？

A. PageScope Mobileが必要です。

お使いの端末に合わせて、Google Play（Android端末）、App Store（iOS端末）、Windowsストア（Windows Mobile端末）からインストールしてください。