ユーザーズガイド

検索

ホーム本機について本体の各部の名前とはたらきを確認する

# 本体の各部の名前とはたらきを確認する

- 前面
- 側面／背面
- 内部

## 前面

No. | 名前 | 説明
--- | --- | ---
1 | 操作パネル | 本機での各種設定を行います。
2 | USBポート(タイプA)USB2.0/1.1 | 外部メモリー(USBメモリー)を接続するときに使います。
3 | 右ドア | 紙づまり処理を行うときに開きます。
4 | 主電源スイッチ | 本体の電源をON/OFFします。
5 | 右ドア解除レバー | 右ドアをロックしているレバーです。
6 | 手差しトレイ | 給紙トレイにセットされていないサイズの用紙や厚紙、OHPフィルム、はがき、封筒、ラベル用紙に印刷するときに使います。 普通紙:100枚、厚紙1:20枚、厚紙1+:20枚、厚紙2:20枚、厚紙3:20枚、OHP フィルム:20枚、はがき、ラベル用紙、インデックス紙は20枚、封筒は10枚までセットできます。
7 | トレイ1／トレイ2 | 500枚までの用紙をセットできます。 厚紙1:150枚、厚紙1+:150枚、厚紙2:150枚、厚紙3:150枚までセットできます。
8 | 前ドア | トナーカートリッジの交換、廃棄トナーボックスの交換、ドラムユニットの交換時に開きます。
9 | データランプ | 本機でのデータの受信状況を、LEDランプの点滅／点灯でお知らせします。 詳しくは、こちらをごらんください。
10 | 排紙トレイ | 印刷された用紙が排紙されます。
11 | 電源キー | 本機を節電状態に切換えます。 通常使用時は、キーは青色に点灯し、節電時は、キーが青色に点滅または、オレンジ色に点灯します。
12 | スタイラスペン | タッチパネルのメニューを選んだり、文字を入力するときに使います。
13 | 警告表示ランプ | 本機でトラブルが発生したことを、LEDランプの点滅／点灯でお知らせします。 詳しくは、こちらをごらんください。

## 側面／背面

No. | 名前 | 説明
--- | --- | ---
1 | 電源コード | 本機に電源を供給します。
2 | USBポート(タイプB)USB2.0/1.1 | USB接続のプリンターとして使うときに接続します。
3 | ネットワーク用ポート(1000Base-T/100Base-TX/10Base-T) | 本機をネットワークプリンター、ネットワークスキャナーとして使うときにネットワークケーブルを接続します。

## 内部

No. | 名前 | 説明
--- | --- | ---
1 | 原稿ガラス | 原稿をセットするためのガラスです。
2 | 定着カバーレバー | 定着部での紙づまり処理をするときに開きます。
3 | 定着ユニット | 熱と圧力によってトナーを用紙に定着させる部品です。
4 | 転写ユニット | トナーを用紙に転写させる部品です。
5 | ドラムユニット | 印刷イメージを生成します。
6 | ロック解除つまみ | ドラムユニットを取外すときに使います。
7 | 廃棄トナーボックス | 使用済みの廃棄トナーをボックス内に回収します。
8 | トナーカートリッジ | 画像を生成するためのトナーが入っています。
9 | トータルカウンター | 現在までの総印刷枚数をカウントします。
10 | スリットガラス | ADF 使用時にこの部分で原稿の画像を読取ります。
11 | 原稿スケール | スケールに合わせて原稿をセットします。またセットした原稿のサイズを確認するときに使います。