ユーザーズガイド

ホームアクセシビリティー送信する

# 送信する

- 送信する(基本的な操作の流れ)
- ファクス／スキャンプログラムを呼出して送信する

## 送信する(基本的な操作の流れ)

拡大表示でのファクス／スキャン送信のしかたを説明します。

1. 原稿をセットします。

2. [ファクス/スキャン]をタップします。

   - ファクスを送信するときは、ファクスモードを利用すると便利です。ファクスモードについて詳しくは、こちらをごらんください。

3. 拡大表示（初期値：登録キー1）を押します。

4. 宛先を指定します。

   - 宛先の指定のしかたについて詳しくは、こちらをごらんください。

   - 複数の宛先を指定することで、コンピューターへの送信、ファクス送信などが同時に実行できます。初期設定では、複数の宛先の指定が禁止されているため設定変更が必要です。詳しくは、こちらをごらんください。

   - [宛先確認]をタップすると、選んだ宛先の一覧を確認できます。

5. 必要に応じて[読込み設定]をタップし、ファクス／スキャン送信のオプション設定をします。

   - オプション設定について詳しくは、こちらをごらんください。

   - 宛先の指定や、オプション設定をやり直したいときは、リセットを押します。

6. スタートを押します。

   送信が開始されます。

   - 原稿の読込み中にストップを押すと、読込みを停止し、停止中のジョブの一覧を表示します。原稿の読込みを中止したいときは、一覧から停止中のジョブを削除します。

#####

- 必要に応じて、拡大表示の初期値の変更や設定などができます。詳しくは、こちらをごらんください。

#####

- タッチパネルの初期表示を、拡大表示にするかどうかを選べます(初期値：[しない])。詳しくは、こちらをごらんください。

## ファクス／スキャンプログラムを呼出して送信する

ファクス／スキャンプログラムは、よく使う設定の組合わせを、１つの呼出しキーとして登録したものです。拡大表示のトップ画面から、ワンタッチでファクス／スキャンプログラムを呼出して送信できます。

- ファクス／スキャンプログラムは、あらかじめ通常の画面表示で登録する必要があります。登録のしかたについて詳しくは、こちらをごらんください。

1. 原稿をセットします。

2. [ファクス/スキャン]をタップします。

3. 拡大表示（初期値：登録キー1）を押します。

4. プログラムを呼出すアイコンをタップします。

5. 呼出したいプログラムを選び、[OK]をタップします。

   プログラムの登録内容が反映されます。

6. プログラムに宛先が登録されていない場合は、宛先を指定します。

   - 宛先の指定のしかたについて詳しくは、こちらをごらんください。

7. スタートを押します。

   送信が開始されます。

   - 原稿の読込み中にストップを押すと、読込みを停止し、停止中のジョブの一覧を表示します。原稿の読込みを中止したいときは、一覧から停止中のジョブを削除します。